BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan analisa hasil uji coba maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses pengisian dengan menggunakan generator DC yang dipakai hanya menghasilkan tegangan sebesar 4,2 Volt. 
2. Untuk mengetahui tegangan untuk pengisian ke baterai dibutuhkan beban berupa pembatas tegangan dan untuk pembanding tegangan digunakan komparator.

3. Gerbang logika NOT digunakan sebagai buffer, karena bila tidak menggunakan gerbang ini output dari mikro tidak stabil yang mengakibatkan input ke relay selalu berubah dan kadang-kadang tidak kuat untuk menyalakan rangkaian relay.
5.2 Saran-saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembuatan alat ini, ada beberapa saran sebagai berikut:
1. Teknik pemakaian baterai untuk sepeda listrik yang telah dirancang dan analisa masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih sangat mungkin untuk dikembangkan oleh mahasiswa/ i lebih lanjut. 

2. Hal yang terpenting dalam perancangan dan analisa adalah kelengkapan alat ukur, sehingga akan memungkinkan untuk memperoleh hasil rancangan dan analisa sesuai dengan harapan.
3. Selain pada sepeda motor listrik, teknik  ini bisa juga diaplikasikan pada tenaga listrik lainnya.

PAGE  
40

