BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan 


Pada tugas akhir Otomatisasi kunci loker dengan RFID berbasis PC penulis dapat mengambil keputusan sebagai berikut :
1. Berdasar tabel 4.1.2 jarak terbaca tanpa terhalang Tag harus kurang dari sama dengan 7 cm dan bila lebih maka tag tidak terbaca oleh RFID Reader. 
2. Berdasarkan tabel 4.1.2 menganalisis jarak RFID jika terhalang tapi bukan logam (casing terbuat dari fiber) harus mempunyai jarak kurang dari 4 cm. 

3. Rangkaian Switch akan mengirim character ke PC sesuai dengan tabel 4.5.1 sehingga data akan terbaca di PC dengan bil desimal.
4. berdasarkan table 4.4.1 dan 4.4.2 pada gerbang not menunjukan nilai data low adalah 0,02 V menjadi high sebesar 5,02 V sedangkan data high 5,02 V menjadi Low sebesar 0,02 V
5.2 Saran
Hasil percobaan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu perlu dilakukan studi banding lebih lanjut lagi dalam proses perancangan dan aplikasinya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak yang ingin mengembangkan sistem ini sebagai berikut :
1. Aplikasi alat bisa harus ada dua sumber tegangan yaitu dari PLN dan Aki untuk antisipasi jika listrik mati.
2. Pada Pintu lokernya mengambil motor DC dari CD rom sehingga tampak tidak rapi, Mungkin nanti pada Pintu loker seharusnya menggunakan pintu putar geser. 
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