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ABSTRAK

Pada penulisan ini membahas tentang perancangan dan pembuatan sistem kendali jarak jauh dengan menggunakan saluran telepon sebagai medium untuk mentransmisikan informasi perintahnya. Sistem kendali jarak jauh ini berbasis pada sistem minimum mikrokontroller AT89C51. Sistem kendali jarak jauh ini berfungsi untuk meng-on/ off-kan peralatan listrik. Pengendalian dilakukan berdasarkan perintah dari kode DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) yang diterima dari telepon pemanggil setelah terhubung dengan saluran telepon dimana sistem kendali jarak jauh ini terhubung. Sistem kendali jarak jauh ini mampu mengendalikan maksimum 16 peralatan listrik, Sistem kendali ini dilengkapi dengan sistem keamanan melalui penggunaan password berjumlah 4 digit dan password dapat diubah-ubah setiap saat agar kerahasiaan password terjamin.

ABSTRACT

This writing study about scheme and making of long distance control system by using channel phone as medium for the transmission of its command information. This control system long distance base on minimum system of micro controller AT89C51. It function to on/ off equipments of electrics. Operation conducted pursuant to command of code of DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) accepted of caller telephone after in circuit with channel phone where long distance control system in circuit. It can control maximum 16 equipments of electrics. This control system provided with security system through use of password amount to 4 digit. And password can to be change every moment so this secret of password well guaranteed.
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