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Paket radio ialah jaringan komunikasi data digital yang menggunakan radio sebagai mediumnya. Sebuah jaringan paket radio yang umum terdiri dari beberapa station paket radio yang beroperasi pada frekuensi yang sama. 
Komunikasi dapat dilakukan dengan adanya soundcard pada komputer yang terhubung ke pesawat radio. Sound Card disini difungsikan sebagai pengubah sinyal analog ke digital (Analog to Digital Converter, ADC) dan pengubah sinyal digital ke analog. (Digital to Analog Converter , DAC). Sinyal analog ini yang nantinya akan diteruskan ke radio dan diterima dari radio. 
Keseluruhan proses lainnya yang umum pada sebuah modem, dilakukan secara software di PC. Hal ini dimungkinkan mengingat kemampuan processing PC saat ini yang sudah cukup tinggi dan cepatnya transfer data antara PC dan Sound Card (Melalui DMA, Direct Memory Access). 

Jadi modem yang kita gunakan ini pada dasarnya ialah modem yang berbentuk software (Software Modem). 

1. PENDAHULUAN

Radio paket adalah metoda komunikasi data paket melalui media transmisi gelombang radio. Kata “Radio Paket” berasal dari bahasa Inggris “Packet Radio”. Paket radio sendiri terdiri dari dua konsep komunikasi, yaitu “Packet Switching” dan “Radio Communication”. 
“Radio Communication” adalah sistem komunikasi radio, seperti yang kita kenal selama ini. Sedangkan “Packet Switching” adalah konsep dalam komunikasi data, dimana data / file komputer yang panjang akan dikirim dalam penggalan-penggalan paket yang pendek-pendek. 

Berdasarkan dua konsep tersebut sistem komunikasi radio paket adalah sebuah sistem komunikasi data paket yang di jalankan melalui media radio. Pada dunia amatir radio blok diagram sistem komunikasi radio paket yang sering digunakan tampak pada gambar. Pada prinsipnya ada dua sistem / blok utama yang sering digunakan di amatir radio, yaitu kombinasi : 

1. Komputer ( modem / terminal node controller ( radio 

2. Komputer (dengan soundcard modem) ( radio 

 Blok sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :
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Gambar 1. blok diagram sistem komunikasi radio paket menggunakan modem radio
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Gambar 2. blok diagram sistem komunikasi radio paket menggunakan SoundCard

2. BATASAN MASALAH

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi masalah penelitian pada Pemanfaatan Soundcard Untuk Komunikasi Data Melalui Gelombang Radio sebagai berikut :

1. Media transmisi yang dipakai oleh penulis menggunakan gelombang radio dengan kecepatan 1200 Bps.

2. Sistem Operasi yang digunakan yaitu windows 9x. 

3. Konsep hubungan komunikasi data dilakukan adalah peer to peer.
4. Data yang dipergunakan dalam komunikasi ini hanya bersifat data image atau gambar.

5. Banyaknya data yang dapat dikirim melalui komunikasi ini hanya satu gambar saja.
3. PENGUJIAN

Dalam melakukan pengujian untuk komunikasi data penulis menggunakan software radio packet yaitu MMSSTV. MMSSTV ini adalah salah satu dari berbagai jenis software yang dapat mendukung fasilitas dalam komunikasi data melalui gelombang radio. Diantaranya MixW, Flexnet, AeroCity dari ORARI, AGWPE (Agw Packet Engine), dan lain-lain.
a. Rangkaian PTT circuit.


Perbedaan antara modem radio dan modem telepon adalah adanya tombol Push To Talk (PTT) pada modem radio. Tombol ini digunakan untuk me-merintahkan pemancar untuk mulai memancarkan informasi. Setelah tombol ini ditekan, maka informasi, baik suara maupun data, dapat dikirimkan. 


Soundcard modem tidak memiliki mekanisme PTT tersendiri. Hal ini diatasi dengan cara penambahan suatu rangkaian elektronika sederhana yang dinamakan PTT Circuit.
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Gambar 3.5 Rangkaian PTT Circuit.

b. SoundCard Modem
Soundcard modem adalah modem radio yang memanfaatkan soundcard sebagai media fisik, dan dilengkapi oleh sebuah perangkat lunak yang akan mengubah fungsi soundcard ini menjadi modem radio. Soundcard modem ini dapat berjalan karena kemampuan prosesor komputer (mulai dari Intel 486DX/66) yang makin tinggi untuk menjalankan fungsi pemrosesan sinyal bagi modem. 

4. KESIMPULAN

Dengan diadakan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

a. Dengan pemanfaatan sistem komunikasi ini akan memberikan keuntungan dengan biaya relatif murah dan peralatan yang relatif sederhana.

b. Kualitas gambar yang di peroleh sangat bergantung pada sinyal yang diterima pada pesawat radio (HT).
