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Menyetujui,
            Pembimbing I





       Pembimbing II

Yeffry Handoko Putra, M.T                                                        John Adler, M. Si

     Nip: 4127. 70. 05. 001                                                       Nip: 4127. 70. 05. 007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Komputer

Usep Mohamad Ishaq, M.Si

Nip : 4127. 70. 05. 008

Ada tiga perkara, siapa saja yang memilikinya ia telah menemukan manisnya iman. Yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari yang lainnya; orang yang mencintai seseorang hanya karena Allah; dan orang yang tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke Neraka (Mutafaq’alaih)

Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalm ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. (HR. Bukhari)

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (TQS. Al-Baqarah [2]:153)

Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (TQS. Al-A’raf [7]:56)

Kegigihan adalah kekuatan yang tidak kelihatan, yang bisa menyingkirkan rintangan-rintangan besar (David Herbert Lawrence)

Masa sulit tidak akan bertahan, dan orang yang gigih yang akan melampauinya. (Robert H. Schuller)

Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh akan mengerjakannya tiga hari kemudian (Abdullah Ibnu mubarak)



LISTING PROGRAM ASSEMBLER

org 00h

sjmp init

;-------

org 0023h

init: 

                        mov scon,#50h                       ;  serial mode1 8 bit (1 bit start, 8 bit data, no parity, 1 bit stop)


 
mov tmod,#20h 

;  timer1 mode3


 
mov th1,#0fdh 

;  baudrate 9600


 
setb tr1 
     

;  aktifkan timer1


    setb es


    setb ea  
    

      
mov p1,#0ffh

;-------jika ada intrupsi----------

baca:   jb p1.0,baca

reset: mov a,#00h

          mov p2,#00H

ceka:  jnb p1.0,ceka

cek:

     
inc a



jnb p1.0,kirim  

 ; satu putaran



mov p2,#0ffh

     
sjmp cek

kirim:  clr ti 


mov sbuf,a

kirim1:
jnb ti,kirim1


clr ti

       
sjmp reset
     

end

LISTING PROGRAM PADA VISUAL BASIC 6.0
:: Isi dari form Utama ::

Dim baris As Integer

Dim aa, bb, cc, dd As Single

Public Sub Get_Connect()

'prosedur untuk mengkoneksikan port serial dengan mikro

Dim i As Integer

    On Error GoTo Handle_Error

    MSComm1.PortOpen = True

Exit Sub

Handle_Error:

    MsgBox Error$, 49, "Konfirmasi Kesalahan Setting"

    Get_disConnect

End Sub

Private Sub Get_disConnect()

'memutuskan koneksi port serial dengan mikro

    If MSComm1.PortOpen = True Then

        MSComm1.PortOpen = False

        Timer1.Enabled = False

    End If

End Sub

Private Sub Command1_Click()

'menampilkan form seting

    seting.Show

End Sub

Private Sub Command2_Click()

'menpilkan form grafik

   Grafik.Show

End Sub

Private Sub Command3_Click()

'keluar

End

End Sub

Private Sub Form_Load()

'untuk membuka port serial

    MSComm1.PortOpen = True

    Timer1.Enabled = True

    DataGrid1.Columns(0).Locked = True

    DataGrid1.Columns(1).Locked = True

   End Sub

Private Sub mnsetting_Click()

    seting.Visible = True

End Sub

Private Sub mndiskkon_Click()

'Untuk memutuskan hubungan koneksi ke port serial

Get_disConnect

mndiskkon.Checked = True

mndiskkon.Enabled = False

mnget.Enabled = True

mnget.Checked = False

End Sub

Private Sub mnget_Click()

'untuk menghubungkan ke port serial

Get_Connect

mndiskkon.Checked = False

mndiskkon.Enabled = True

mnget.Enabled = False

mnget.Checked = True

End Sub

Private Sub MSComm1_OnComm()

'ini prosedur terima serial

    Dim buffer As Variant

    Dim hpc, b, delwaktu, waktu, teta, omega, v As Single

    Dim bt, i As Integer

Select Case MSComm1.CommEvent

Case comEvReceive

        If MSComm1.InBufferCount = 0 Then

         datain.Caption = Clear

         ProgressBar1.Value = 0

        Else

        hpc = Asc(MSComm1.Input)

        datain.Caption = hpc

        Utama.Adodc1.Recordset.AddNew

        Utama.Adodc1.Recordset.Fields(0) = Format(Time, "hh:mm:ss")

        Utama.Adodc1.Recordset.Fields(1) = Format(Time, "hh:mm:ss")

        Utama.Adodc1.Recordset.Fields(2) = cc

        Utama.Adodc1.Recordset.Update

        If dd = 0 Then

        kecepatan.Caption = Clear

        Else

        omega = 6.28 / dd

        v = 0.19 * omega

        kecepatan.Caption = Format(v, "fixed")

        Utama.Adodc1.Recordset.Fields(3) = Format(v, "#.00")

        End If

        Timer6_Timer   ' panggil fungsi timer 6

        End If

        For bt = 0 To v

        ProgressBar1.Value = bt

        DoEvents

        Next bt

        Timer2.Enabled = False

        Timer2.Interval = 1000

        Timer2.Enabled = True

        Label3.Caption = "KONEKSI  OKE"

        End Select

        End Sub

Private Sub Timer1_Timer()

'untuk mengosongkan buffer serial agar bisa menerima lagi

empty_buffer = MSComm1.Input

End Sub

Private Sub Timer2_Timer()

'untuk menginformasikan tidak ada koneksi setiap 1 detik

Label3.Caption = "TIDAK ADA KONEKSI"

End Sub

Private Sub Timer3_Timer()

'menampilkan jam dan tanggal

LabelJam.Caption = Format(Date, "dddd,dd mmmm yyyy")

labeltgl.Caption = Format(Time, "HH:mm:ss")

End Sub

Private Sub Timer4_Timer()

'data jangan ditampilkan jika tidak ada koneksi

If Label3.Caption = "TIDAK ADA KONEKSI" Then

kecepatan.Caption = Clear

datain.Caption = Clear

End If

End Sub

Private Sub Timer6_Timer()

' penghitungan delta waktu tiap fields

Time = Format(Time, "HH:mm:ss")

Timer6.Enabled = True

Do While Not Adodc1.Recordset.EOF

aa = Adodc1.Recordset.Fields(1)

bb = Time - Val(aa)

cc = Format(bb, "HH:mm:ss")

dd = Format(cc, "ss")

If Adodc1.Recordset.EOF = True Then

Beep

Exit Sub

End If

Adodc1.Recordset.MoveNext

Timer6.Enabled = False

Loop

End Sub

:: Isi dari Form Setting:: 
Private Sub Command1_Click()

'membuka dan memilih  port

    If Utama.MSComm1.PortOpen = True Then

        Utama.MSComm1.PortOpen = False

    End If

    Utama.MSComm1.CommPort = cbPort.ListIndex + 1

    Utama.Get_Connect

    Unload Me

End Sub

Private Sub Command2_Click()

‘keluar

    Unload Me

End Sub

Private Sub Form_Load()

'properti pengaturan port serial

Dim i As Integer, Settings As String, Offset As Integer

    For i = 1 To 4

        cbPort.AddItem "COM" & Trim$(Str$(i))

    Next i

        cbBitsPerSecond.AddItem "600"

        cbBitsPerSecond.AddItem "1200"

        cbBitsPerSecond.AddItem "2400"

        cbBitsPerSecond.AddItem "9600"

        cbBitsPerSecond.AddItem "14400"

        cbBitsPerSecond.AddItem "19200"

        cbBitsPerSecond.AddItem "28800"

    cbDataBits.AddItem "5"

    cbDataBits.AddItem "6"

    cbDataBits.AddItem "7"

    cbDataBits.AddItem "8"

    cbStopBits.AddItem "1"

    cbStopBits.AddItem "1.5"

    cbStopBits.AddItem "2"

    Settings = Utama.MSComm1.Settings

If InStr(Settings, ".") > 0 Then

Offset = 2

Else

Offset = 0

End If

cbBitsPerSecond.Text = Left(Settings, Len(Settings) - 6 - Offset)

cbDataBits.Text = Mid$(Settings, Len(Settings) - 2 - Offset, 1)

cbStopBits.Text = Right$(Settings, 1 + Offset)

cbPort.ListIndex = Utama.MSComm1.CommPort - 1

End Sub

:: Isi dari form Grafik::

Private Sub Form_Activate()

    Option1(0).Value = True

    Option1(1).Value = False

End Sub

Private Sub GKeluar_Click()

    'Utama.Timer5.Enabled = False

    Unload Me

End Sub

Private Sub Option1_Click(Index As Integer)

'memilih bentuk grafik

    Dim G, L, D As Integer

    With Grafik1

    If Index = 0 Then

        .chartType = VtChChartType2dLine

    Else

        .chartType = VtChChartType2dBar

    End If

    VGrafik

    End With

End Sub

Private Sub VGrafik()

'menentukan kolom dan baris dari database

    Grafik1.ShowLegend = True

    Grafik1.Legend.Location.LocationType = VtChLocationTypeBottom

    D = Utama.Adodc1.Recordset.RecordCount

    Grafik1.RowCount = 5

    Grafik1.ColumnCount = 1

    G = 1

    Utama.Adodc1.Recordset.MoveFirst '-10

    For i = 1 To (D - 5)

        Utama.Adodc1.Recordset.MoveNext

    Next i

    Do While Not Utama.Adodc1.Recordset.EOF

        Grafik1.Row = G

        Grafik1.RowLabel = Utama.Adodc1.Recordset.Fields(0)

        Grafik1.Column = 1

        Grafik1.Data = Utama.Adodc1.Recordset.Fields(3)

        If G = 5 Then

           Exit Do

        End If

        G = G + 1

        Utama.Adodc1.Recordset.MoveNext

    Loop

    Utama.Adodc1.Recordset.MoveLast

End Sub

Private Sub TimerGraf1_Timer()

'membentuk grafik perdetik

VGrafik

End Sub

Private Sub TimerGraf2_Timer()

'untuk menampilkan jam

 Grafik.jamgrafik.Text = Time

End Sub
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