BAB II

LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dibahas teori dan komponen penunjang yang akan digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. Akan dibahas tentang, Mikrokontroler, RFID, Serial Port RS485, Catu daya dan Bahasa pemrograman yang digunakan.
2.1  Mikrokontroler AT89C51

Mikrokontroler AT89C51 termasuk dalam MCS-51TM dari Intel. Sebuah mikrokontroler tidak dapat bekerja bila tidak diberi program kepadanya. Program tersebut memberitahu mikrokontroler apa yang harus dilakukan. Salah satu keunggulan dari AT89C51 adalah dapat diisi ulang dengan program lain sebanyak 1000 kali pengisian. Intruksi-intruksi perangkat lunak berbeda untuk masing-masing jenis mikrokontroler. Intruksi-intruksi hanya dapat dipahami oleh jenis mikrokontroler yang bersangkutan. Instruksi-instruksi dikenal sebagai bahasa pemrograman sistem mikrokontroler.

Sebuah mikrokontroler tidak dapat memahami intruksi-intruksi yang berlaku pada mikrokontroler lain. Sebagai contoh, mikrokontroler buatan Intel dengan mikrokontroler buatan Motorolla memiliki perangkat intruksi yang berbeda.
2.1.1  Karakteristik Mikrokontroler AT89C51

Mikrokontroler AT89C51 memiliki beberapa fasilitas, sebagai berikut:

1. Sebuah CPU (Central Prossesing Unit) 8 bit yang termasuk keluarga Osilator internal dan rangkaian timer.
2. Flas memori  4 Kbyte.
3. RAM internal  128 byte.
4. Empat buah programable port I/O, masing-masing terdiri atas 8 buah jalur I/O.
5. Lima buah jalur interupsi  (2 buah interupsi eksternal dan 3 buah internal).
6. Sebuah port serial dengan kontrol serial full duplex UART.
7. Kemampuan melaksanakan operasi perkalian , pembagian dan operasi boolean (bit).
8. Kecepatan pelaksanaan intruksi per siklus 1 mikrodetik pada frekuensi clock 12 MHz.

Dengan fasilitas seperti diatas, pembuatan alat menggunakan AT89C51 menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan IC pendukung yang banyak. Berikut gambar 2.1 Diagram Blok Mikrokontroller AT89C51.
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2.1.2  Deskripsi Kaki (Pin)

Susunan pin-pin mikrokontroler AT89C51 memperlihatkan pada gambar 2.2. Penjelasan dari masing-masing pin adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Diagram Blok Mikrokontroler AT89C51


Gambar. 2.2 Diagram Pin Mikrokontroler AT89C51
Berikut adalah penjelasan dari susunan pin-pin mikrokontroller AT89C51.
a. Pin 1 sampai 8 (Port 1) merupakan port paralel 8 bit dua arah (output-input) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan (general purpose).
b.   Pin 9 (Reset) adalah input reset (aktif tinggi). Pulsa transisi dari rendah ke tinggi akan me-reset AT89C51. Pin ini dihubungkan dengan rangkaian power on reset seperti ditunjukan pada gambar 2.3 diatas.
c.  Pin 10 sampai 17 (Port 3) adalah port paralel 8 bit dua arah (output-input) yang memiliki fungsi pengganti. Fungsi pengganti meliputi TxD (Transmision Data), RxD (Received Data), Int0 (Interupsi 0), Int 1 (Interupsi 1), TO (timer O), T1 (timer 1), WR (Write) dan RD (Read). Bila fungsi pengganti tidak dipakai , pin-pin ini dapat digunakan sebagai port paralel 8 bit serba guna.
d.  Pin 18 dan 19 (XTAL 1 dan XTAL 2) adalah pin input kristal, yang merupakan input clock bagi rangkaian osilator internal.
e.   Pin 20  (Ground) dihubungkan ke Vss atau ground.
f.  
Pin 21 sampai 28 (port 1) adalah port paralel 2 (Port 2) selebar 8 bit dua arah Port 2 ini mengirimkan byte alamat bila dilakukan pengaksesan memori eksternal.
g.  Pin 29 adalah pin PSEN (Program Strobe Enable) yang merupakan sinyal pengontrol yang membolehkan program memori eksternal masuk ke dalam bus selama proses pemberian/pengambilan intruksi.
h.   Pin 30 adalah pin output ALE (Address Latch Enable) yang digunakan untuk menahan alamat memori eksternal selama pelaksanaan intruksi.
i.  Pin 31 (EA). Bila pin ini diberi logika tinggi, maka mikrokontroller akan melaksanakan intruksi dari ROM ketika isi program counter kurang dari 4096. Bila diberi logika rendah, maka mikrokontroler akan melaksanakan seluruh intruksi dari memori program diluar.
j.    Pin 32 sampai 39 (Port O) merupakan port paralel 8 bit open drain dua arah. Bila diberi logika rendah, mikrokontroler akan melaksanakan seluruh intruksi dari memori program luar.
k.   Pin 40 (Vcc) dihubungkan ke Vcc (+5 volt).
2.1.3  Organisasi Memori

Semua mikrokontroler dalam keluarga MCS-51 memiliki pembagian ruang alamat (address space) untuk program dan data. Pemisahan memori program dan memori data membolehkan memori data untuk diakses oleh alamat 8 bit. Meskipun demikian, alamat data memori 16 bit dapat dihasilkan memalui register DPTR (Data Pointer Register).

Memori program hanya dapat dibaca tidak bisa ditulisi, karena disimpan dalam Flash Memori. Memori program sebesar 64 Kbyte dapat dimasukan dalam EPROM eksternal.

Sinyal yang membolehkan pembacaan dari memori program eksternal adalah pin PSEN. Memori data terletak pada ruang alamat terpisah dari memori program. RAM eksternal 64 Kbyte dapat dialamati dalam ruang memori data eksternal. CPU menghasilkan siyal read dan write selama menghubungi memori data eksternal.

Mikrokontroler AT89C51 memiliki 5 buah ruang alamat, yaitu : 

a) Ruang alamat kode (Code Address Space) sebanyak 64 Kbyte, yang seluruhnya merupakan ruang alamat kode eksternal.

b) Ruang alamat memori data internal yang dapat dialamati secara    langsung, yang terdiri atas  :

a. RAM sebanyak 128 byte
b. Hardware register sebanyak 128 byte

c) Ruang alamat memori data internal yang dialamati secara tidak langsung sebanyak 128 byte, seluruhnya diakses dengan pengalamatan tidak langsung.

d) Ruang alamat memori data eksternal sebanyak 64 Kbyte yang dapat ditambahkan oleh pemakai.

e) Ruang alamat bit. Dapat diakses dengan pengalamatan langsung.
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Gambar 2.3 Struktur Program Memori AT89C51
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                        Gambar 2.4 Struktur data memory AT89C51

2.1.4  Osilator

Mikrokontroler AT89C51 memiliki osilator internal yang dapat digunakan sebagai sumber clock bagi CPU. Untuk menggunakan osilator internal diperlukan sebuah kristal keramik antara pin XTAL 1 dan XTAL 2 dan sebuah kapasitor ground. Untuk kristalnya dapat digunakan frekuensi dari 6 sampai 12 Mhz. Sedangkan untuk kapasitor dapat bernilai  antara 27 pF sampai 33 pF.

2.1.5  Interupsi

Apabila CPU pada mikrokontroler AT89C51 sedang melaksanakan suatu program, kita dapat menghentikan pelaksanaan program tersebut secara sementara dengan meminta interupsi. Apabila mendapatkan permintaan interupsi, program counter (PC) akan diisi alamat dari vektor interupsi. CPU kembali ke pelaksanaan program utama yang ditinggalkan.

Pada mikrokontroler AT89C51 terdapat beberapa  saluran interupsi. Interupsi pada mikrokontroler AT89C51 dibedakan dalam dua jenis yaitu:

a) Interupsi yang tak dapat dihalangi oleh perangkat lunak, misalnya Reset.

b) Interupsi yang dapat dihalangi perangkat lunak. Contoh jenis ini adalah INT 0, INT 1, Timer/Counter 0, Timer/Counter 1 serta interupsi dari serial.
Tabel 2.2 Alamat layanan rutin interupsi

	Nama
	Lokasi
	Alat interupsi

	Reset
	00 H
	Power on Reset

	INT 0
	03 H
	INT 0

	Timer 0
	0B H
	Timer 0

	INT 1
	13 H
	INT 1

	Timer
	1B H
	Timer 1

	Serial Int
	23 H
	Port I/O serial



Ada dua macam register yang mengontrol interupsi, yaitu :

1. Interupt Enable (IE)

Setiap sumber interupsi dapat diaktifkan maupun dilumpuhkan secara individual dengan mengatur satu bit di SFR yang bernama IE.
2. Prioritas Interupt

Setiap sumber interupsi dapat diprogram secara individual menjadi satu atau dua tingkat prioritas dengan mengatur bit SFR yang bernama IP. Interupsi dengan prioritas rendah dapat diinterupsi oleh interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi.

2.1.6 Special Function Register (SFR)

SFR berisi register-register dengan fungsi tertentu. Masing-masing ditunjukkan dalam tabel 2.3 yang meliputi simbol, nama, dan alamatnya.
Tabel 2.3 Special Function Register

	Simbol
	Nama
	Alamat

	ACC
	Akumulator
	E0H

	B
	B register
	F0H

	PSW
	Program Status Word
	D0H

	SP
	Stack Pointer
	81H

	DPTR
	Data Pointer 16 bit

DPL Byte rendah

DPH Byte tinggi
	82H

83H

	P0
	Port 0
	80H

	P1
	Port 2
	90H

	P2
	Port 3
	A0H

	P3
	Port 4
	B0H

	IP
	Interupt Priority control
	B8H

	IE
	Interupt Enable Control
	A8H

	TMOD
	Timer/Counter Mode               Control
	89H

	TCON
	Timer/Counter Control
	88H

	TH 0
	Timer/Counter High byte
	8CH

	TL 0
	Timer/Counter Low byte
	8AH

	TH 1
	Timer/Counter High byte
	8DH

	TL 1
	Timer/Counter Low byte
	8BH

	SCON
	Serial Control
	98H

	SBUF
	Serial Data Buffer
	99H

	PCON
	Power Control
	87H


2.1.7  Timer/Counter


Mikrokontroler AT89C51 mempunyai dua buah timer/counter 16 bit yang dapat diatur melalui perangkat lunak, yaitu timer/counter 0 dan timer/counter 1.


Bila timer/counter diaktifkan pada perhitungan waktu 1 mikrodetik secara bebas, tidak tergantung pada pelaksanaan suatu intruksi. Satu siklus pencacahan waktu berpadanan dengan satu siklus pelaksanaan intruksi dan satu siklus diselenggarakan dalam waktu 1 mikrodetik.


Apabila perioda tertentu telah dilampaui, timer/counter akan menginterupsi mikrokontroller untuk memberitahukan bahwa perhitungan perioda waktu telah selesai. Perioda waktu timer/counter secara umum ditentukan oleh persamaan sebagai berikut :

1. Sebagai timer/counter 8 bit

T = (255-TLx)x 1 uS

2. Sebagai timer/counter 16 bit

T = (65535 – THx TLx) x 1 uS

Dimana :

THx = isi register TH0 atau TH1

TLx = isi register TL0 atau TL1

2.1.8  Perangkat Intruksi

Mikrokontroler AT89C51 memiliki 256 perangkat intruksi. Seluruh instruksi ini dapat dikelompokkan dalam 4 bagian yang meliputi instruksi 1 byte sampai 4 byte.

Apabila frekuensi clock mikrokontroler yang digunakan adalah 12 Mhz, kecepatan pelaksanaan instruksi akan bervariasi dari 1 sampai 4 mikrodetik. Perangkat intruksi mikrokontroler AT89C51 dapat dibagi menjadi  lima kelompok sebagai berikut :
1. Instruksi Transfer Data


Instruksi ini memindahkan data antara register-register, memori-memori, register- memori, antar muka-register, dan antar muka-memori.

2. Instruksi Aritmatika

Instruksi ini melaksanakan operasi aritmatika yang meliputi  penjumlahan, pengurangan, penambahan satu (inkremen), pengurangan satu (dekremen), perkalian, dan pembagian.

3. Instruksi Logika dan Manipulasi Bit

Melaksanakan operasi logika AND, OR, XOR, perbandingan, pergeseran, dan komplemen data.

4. Instruksi Percabangan

Instruksi ini mengubah urutan normal pelaksanaan suatu program. Dengan instruksi ini program yang sedang dilaksanakan akan mencabang dibedakan atas percabangan bersyarat dan percabangan tanpa syarat.

5. Instruksi Stack, I/O, dan Kontrol

Instruksi ini mengatur penggunaan stack, membaca/menulis port I/O, serta pengontrolan-pengontrolan.
2.2 RFID (Radio-Frequency Identification)
RFID merupakan sebuah teknologi compact wireless yang diunggulkan untuk mentransformasi dunia komersial. RFID adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan frekuensi radio untuk identifikasi otomatis terhadap obyek-obyek atau manusia. Kenyataan bahwa manusia amat terampil dalam mengidentifikasi obyek-obyek dalam kondisi lingkungan yang berbeda-beda menjadi motivasi dari teknologi ini. Sementara itu komputer sangatlah lemah dalam melakukan tugas-tugas demikian. RFID dapat dipandang sebagai suatu cara untuk pelabelan obyek-obyek secara eksplisit untuk memfasilitasi “persepsi” mereka dengan menggunakan peralatan-peralatan komputer. RFID adalah teknologi penangkapan data yang dapat digunakan secara elektronik untuk mengidentifikasi, melacak dan menyimpan informasi yang tersimpan dalam tag RFID.
Perhatian terhadap RFID dalam lingkungan media massa maupun akademis yang populer, telah meningkat dalam beberapa tahun ini. Salah satu buktinya adalah usaha dari organisasi-organisasi yang besar seperti Wal-Mart, Procter and Gamble, dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menggunakan RFID sebagai suatu alat untuk mengontrol secara otomatis terhadap rantai supply mereka. Harga tag yang menurun dan standarisasi yang dinamis telah menyebabkan kita berada pada ambang ledakan penggunaan RFID. Para pengamat RFID menganggap RFID sebagai suksesor dari barcode optik yang banyak dicetak pada barang-barang dagangan dengan dua keunggulan pembeda :

1. Identifikasi yang unik : Sebuah barcode mengindikasikan tipe obyek tempat ia dicetak, misalnya “Ini adalah sebatang coklat merek ABC dengan kadar 70% dan berat 100 gram”. Sebuah tag RFID selangkah lebih maju dengan mengemisikan sebuah nomor seri unik di antara jutaan obyek yang identik, sehingga ia dapat mengindikasikan “Ini adalah sebatang coklat merek ABC dengan kadar 70% dan berat 100 gram, nomor seri 897348738” Identifier yang unik dalam RFID dapat berperan sebagai pointer terhadap entri basis data yang menyimpan banyak histori transaksi untuk item-item individu.

2. Otomasi : Barkode di-scan secara optik, memerlukan kontak line-of-sight dengan reader, dan tentu saja peletakan fisik yang tepat dari obyek yang discan. Kecuali pada lingkungan yang benar-benar terkontrol, scanning terhadap barcode memerlukan campur tangan manusia, sebaliknya tag-tag RFID dapat dibaca tanpa kontak line-of-sight dan tanpa penempatan yang presisi. Reader RFID dapat melakukan scan terhadap tag-tag sebanyak ratusan perdetik.
Sebagai suksesor dari barcode, RFID dapat melakukan kontrol otomatis untuk banyak hal. Sistem-sistem RFID menawarkan peningkatan efisiensi dalam pengendalian inventaris (inventory control), logistik dan manajemen rantai supply
(supply chain management). 

Sistem RFID meraih popularitas, juga nama buruknya, dalam tahun-tahun ini. Kekuatan pengendali di balik perkembangan yang cepat dari teknologi RFID adalah munculnya pervasive commerce, kadang-kadang disebut revolsi diam-diam. Pervasive commerce menggunakan teknologi seperti peralatan lacak (tracking) dan label pintar yang ditanamkan pada sensor-sensor pentransmisi dan reader cerdas untuk mentransmisikan informasi tentang area-area kunci di mana konsumen tinggal dan bekerja untuk sistem pemrosesan data. Untuk mengumpulkan data ini, para peritel dapat memilih dari sekian banyak pilihan. 

Sebagai suatu sistem yang mentransmisikan data unik, terbuka banyak celah privasi yang dapat menimbulkan kekuatiran di berbagai kalangan. Isu privasi banyak dimunculkan oleh para pemerhati RFID seiring dengan semakin populernya teknologi RFID akhir-akhir ini. Studi ini akan membahas isu-isu privasi tersebut.


2.2.1
Komponen-komponen Utama Sistem RFID

Secara garis besar sebuah sistem RFID terdiri atas tiga komponen utama, yaitu tag, reader dan basis data. Secara ringkas, mekanisme kerja yang terjadi dalam sebuah sistem RFID adalah bahwa sebuah reader frekuensi radio melakukan scanning terhadap data yang tersimpan dalam tag, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke sebuah basis data yang menyimpan data yang terkandung dalam tag tersebut. Dibawah ditunjukan pada gambar 2.5 komponen utama sistem RFID.
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Gambar 2.5 Komponen utama sistem RFID
2.2.2
TAG RFID

Sistem RFID merupakan suatu tipe sistem identifikasi otomatis yang bertujuan untuk memungkinkan data ditransmisikan oleh peralatan portable yang disebut tag, yang dibaca oleh suatu reader RFID dan diproses menurut kebutuhan dari aplikasi tertentu. Data yang ditrasmisikan oleh tag dapat menyediakan informasi identifikasi atau lokasi, atau hal-hal khusus tentang produk-produk bertag, seperti harga, warna, tanggal pembelian dan lain-lain. Penggunaan RFID dalam aplikasi-aplikasi pelacakan dan akses pertama kali muncul pada tahun 1980an. RFID segera mendapat perhatian karena kemampuannya untuk melacak obyek-obyek bergerak. Seiring semakin canggihnya teknologi, semakin meluas pula penggunaan tag RFID.
Sebuah tag RFID atau transponder, terdiri atas sebuah mikro (microchip) dan sebuah antena (Gambar 2.7). Chip mikro itu sendiri dapat berukuran sekecil butiran pasir, seukuran 0.4 mm. Chip tersebut menyimpan nomor seri yang unik atau informasi lainnya tergantung kepada tipe memorinya. Tipe memori itu sendiri dapat read-only, read-write, atau write-onceread-many. Antena yang terpasang pada chip mikro mengirimkan informasi dari chip ke reader. Biasanya rentang pembacaan diindikasikan dengan besarnya antena. Antena yang lebih besar mengindikasikan rentang pembacaan yang lebih jauh. Tag tersebut terpasang atau tertanam dalam obyek yang akan diidentifikasi. Tag dapat discan dengan reader bergerak maupun stasioner menggunakan gelombang radio.
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Gambar 2.6 Tag RFID

Tag RFID sangat bervariasi dalam hal bentuk dan ukuran. Sebagian tag mudah ditandai, misalnya tag anti-pencurian yang terbuat dari plastik keras yang dipasang pada barang-barang di toko. Tag untuk tracking hewan yang ditanam di bawah kulit berukuran tidak lebih besar dari bagian lancip dari ujung pensil. Bahkan ada tag yang lebih kecil lagi yang telah dikembangkan untuk ditanam di dalam serat kertas uang.
Tag versi paling sederhana adalah tag pasif, yaitu tag yang tidak memiliki catu daya sendiri serta tidak dapat menginisiasi komunikasi dengan reader. Sebagai gantinya, tag merespon emisi frekuensi radio dan menurunkan dayanya dari gelombanggelombang energi yang dipancarkan oleg reader. Sebuah tag pasif minimum mengandung sebuah indentifier unik dari sebuah item yang dipasangi tag tersebut. Data tambahan dimungkinkan untuk ditambahkan pada tag, tergantung kepada kapasitas penyimpanannya.
Dalam keadaan yang sempurna, sebuah tag dapat dibaca dari jarak sekitar 10 hingga 20 kaki. Tag pasif dapat beroperasi pada frekuensi rendah (low frequency, LF), frekuensi tinggi (high frequency, HF), frekuensi ultra tinggi (ultrahigh frequency, UHF), atau gelombang mikro (microwave). Contoh aplikasi tag pasif adalah pada pas transit, pas masuk gedung, barang-barang konsumsi.
 Harga tag pasif lebih murah dibandingkan harga versi lainnya. Perkembangan tag murah ini telah menciptakan revolusi dalam adopsi RFID dan memungkinkan penggunaannya dalam skala yang luas baik oleh organisasi-organisasi pemerintah maupun industri. 
Tag semipasif adalah versi tag yang memiliki catu daya sendiri (baterai) tetapi tidak dapat menginisiasi komunikasi dengan reader. Dalam hal ini baterai digunakan oleh tag sebagai catu daya untuk melakukan fungsi yang lain seperti pemantauan keadaan lingkungan dan mencatu bagian elektronik internal tag, serta untuk memfasilitasi penyimpanan informasi. Tag versi ini tidak secara aktif memancarkan sinyal ke reader. Sebagian tag semipasif tetap dorman hingga menerima sinyal dari reader. Tag semi pasif dapat dihubungkan dengan sensor untuk menyimpan informasi untuk peralatan keamanan kontainer.
Tag aktif adalah tag yang selain memiliki antena dan chip juga memiliku catu daya dan pemancar serta mengirimkan sinyak kontinyu. Tag versi ini biasanya memiliki kemampuan baca tulis, dalam hal ini data tag dapat ditulis ulang dan/atau dimodifikasi. Tag aktif dapat menginisiasi komunikasi dan dapat berkomunikasi pada jarak yang lebih jauh, hingga 750 kaki, tergantung kepada daya baterainya. Harga tag ini merupakan yang paling mahal dibandingkan dengan versi lainnya. Berikut akan dijelaskan karakteristik umum tag RFID pada tabel 2.4.
Tabel 2.4 Karakteristik umum tag RFID
	
	Tag pasif
	Tag semipasif
	Tag aktif

	Catu daya
	eksternal

(dari reader)
	baterai internal
	baterai internal

	Rentang baca
	dapat mencapai 20 kaki
	dapat mencapai 100

kaki
	dapat mencapai 750

kaki

	Tipe memori
	umumnya read-only
	read-write
	read-write

	Harga
	$.20 hingga beberapa dolar
	$2 hingga $10
	$20 atau lebih

	Usia tag
	dapat mencapai 20 tahun
	2 sampai 7 tahun
	5 sampai 10 tahun


Seperti telah disinggung di atas bahwa tag memiliki tipe memori yang bervariasi yang meliputi read-only, read/write, dan write-once read-many. Tag read-only memiliki kapasitas memori minimal (biasanya kurang dari 64 bit) dan mengandung data yang terprogram permanen sehingga tidak dapat diubah. Informasi yang terkandung di dalam tag seperti ini terutama adalah informasi identifikasi item. Pada tag dengan tipe memori read/write, data dapat dimutakhirkan jika diperlukan. Sebagai konsekuensinya kapasitas memorinya lebih besar dan harganya lebih mahal dibandingkan tag read-only. Tag seperi ini biasanya digunakan ketika data yang tersimpan didalamnya perlu pemutakhiran seiring dengan daur hidup produk, misalnya di pabrik.
Tag dengan tipe memori write-once read-many memungkinkan informasi disimpan sekali, tetapi tidak membolehkan perubahan berikutnya terhadap data. Tag tipe ini memiliki fitur keamanan read-only dengan menambahkan fungsionalitas tambahan dari tag read/write.
2.2.3
RFID Reader

Untuk berfungsinya sistem RFID diperlukan sebuah reader atau alat scanning device yang dapat membaca tag dengan benar dan mengkomunikasikan hasilnya ke suatu basis data.dan gambar RFID Reader  ditunjukan pada Gambar 2.7.
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Gambar 2.7 Reader RFID
Sebuah reader menggunakan antenanya sendiri untuk berkomunikasi dengan tag. Ketika reader memancarkan gelombang radio, seluruh tag yang dirancang pada frekuensi tersebut serta berada pada rentang bacanya akan memberikan respon. Sebuah reader juga dapat berkomunikasi dengan tag tanpa line of sight langsung, tergantung kepada frekuensi radio dan tipe tag (aktif, pasif atau semipasif) yang digunakan. Reader dapat memproses banyak item sekaligus. Menurut bentuknya, reader dapat berupa reader bergerak seperti peralatan genggam, atau stasioner seperti peralatan point-of-sale di supermarket. Reader dibedakan berdasarkan kapasitas penyimpanannya, kemampuan pemrosesannya, serta frekuensi yang dapat dibacanya.

2.2.4
Basis Data

Basis data merupakan sebuah sistem informasi logistik pada posisi back-end yang bekerja melacak dan menyimpan informasi tentang item bertag. (Gambar 2.9). Informasi yang tersimpan dalam basis data dapat terdiri dari identifier item, deskripsi, pembuat, pergerakan dan lokasinya. Tipe informasi yang disimpan dalam basis data dapat bervariasi tergantung kepada aplikasinya. Sebagai contoh, data yang disimpan pada sistem pembayaran tol akan berbeda dengan yang disimpan pada rantai supply. Basis data juga dapat dihubungkan dengan jaringan lainnya seperti local area network (LAN) yang dapat menghubungkan basis data ke Internet. Konektivitas seperti ini memungkinkan sharing data tidak hanya pada lingkup basis data lokal.
2.2.5
Frekuensi Radio sebagai Karakteristik Operasi Sistem RFID

Pemilihan frekuensi radio merupakan kunci kerakteristik operasi sistem RFID. Frekuensi sebagian besar ditentukan oleh kecepatan komunikasi dan jarak baca terhadap tag. Secara umum tingginya frekuensi mengindikasikan jauhnya jarak baca. Frekuensi yang lebih tinggi mengindikasikan jarak baca yang lebih jauh. Pemilihan tipe frekuensi juga dapat ditentukan oleh tipe aplikasinya. Aplikasi tertentu lebih cocok untuk salah satu tipe frekuensi dibandingkan dengan tipe lainnya karena gelombang radio memiliki perilaku yang berbeda-beda menurut frekuensinya. Sebagai contoh, gelombang LF memiliki kemampuan penetrasi terhadap dinding tembok yang lebih baik dibandingkan dengan gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi, tetapi frekuensi yang lebih tinggi memiliki laju data (data rate) yang lebih cepat. Di Amerika Serikat, Federal Communications Commission (FCC) mengatur alokasi band frekuensi untuk penggunaan komersial, sementara National Telecommunications and Information Administration (NTIA) mengatur spectrum pada negara bagian. Sistem RFID menggunakan rentang frekuensi yang tak berlisensi dan diklasifikasikan sebagai peralatan industrialscientific-medical atau peralatan berjarak pendek (short-range device) yang diizinkan oleh FCC. Peralatan yang beroperasi pada bandwidth ini tidak menyebabkan interferensi yang membahayakan dan harus menerima interferensi yang diterima. FCC juga mengatur batas daya spesifik yang berasosiasi dengan masing-masing frekuensi. Kombinasi dari level-level frekuensi dan daya yang dibolehkan menentukan rentang fungsional dari suatu aplikasi tertentu seperti keluaran daya dari reader. Berikut ini adalah empat frekuensi utama yang digunakan oleh sistem RFID : 
1. Band LF

Band LF berkisar dari 125 kilohertz (KHz) hingga 134 KHz. Band ini paling sesuai untuk penggunaan jarak pendek (short-range) seperti sistem antipencurian, identifikasi hewan dan sistem kunci mobil. 
2. Band HF 
Band HF beroperasi pada 13.56 megahertz (MHz). Frekuensi ini memungkinkan akurasi yang lebih baik dalam jarak tiga kaki dan karena itu dapat mereduksi risiko kesalahan pembacaan tag. Sebagai konsekuensinya band ini lebih cocok untuk pembacaan pada tingkat item (item-level reading). Tag pasif dengan frekuensi 13.56 MHz dapat dibaca dengan laju 10 to 100 tag perdetik pada jarak tiga kaki atau kurang. Tag RFID HF digunakan untuk pelacakan barang-barang di perpustakaan, toko buku, kontrol akses gedung, pelacakan bagasi pesawat terbang, pelacakan item pakaian. 

3. Band UHF 
Band UHF beroperasi di sekitar 900 MHz dan dapat dibaca dari jarak yang lebih jauh dari tag HF, berkisar dari 3 hingga 15 kaki. Tag ini lebih sensitif terhadap faktor-faktor lingkungan daripada tag-tag yang beroperasi pada frekuensi lainnya. Band 900 MHz muncul sebagai band yang lebih disukai untuk aplikasi rantai supply disebabkan laju dan rentang bacanya. Tag UHF pasif dapat dibaca dengan laju sekitar 100 hingga 1.000 tag perdetik. Tag ini umumnya digunakan pada pelacakan kontainer, truk, trailer, terminal peti kemas, serta telah diadopsi oleh peritel besar dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sebagai tambahan, di Amerika serikat, band MHz digunakan untuk mengidentifikasi isi kontainer dalam area komersial dan industri untuk meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi transmisi data. 

4. Gelombang mikro
Tag yang beroperasi pada gelombang mikro biasanya 2.45 dan 5.8 gigahertz (GHz), mengalami lebih banyak pantulan gelombang radio dari obyek-obyek di dekatnya yang dapat mengganggu kemampuan reader untuk berkomunikasi dengan tag. Tag RFID gelombang mikro biasanya digunakan untuk manajemen rantai supply. Berikut ini pada tabel 2.5 akan dijelaskan frequensi RFID yang beroperasi pada tag pasif.
Tabel 2.5 Frekuensi RFID yang umum beroperasi pada tag pasif.
	Gelombang
	Frekuensi
	Rentang dan laju baca
	Contoh penggunaan

	LF
	125 KHz
	~1.5 kaki;

kecepatan baca rendah
	Access control, animal tracking, point of sale

applications

	HF


	13.56 MHz


	~3 kaki;

kecepatan baca

sedang
	Access control, smart cards, item-level tracking

	UHF


	860-930 MHz


	up to 15 kaki;

kecepatan baca tinggi
	Pallet tracking, supply chain management

	Gelombang mikro


	2.45/5.8 GHz


	~3 kaki;

Kecepatan baca tinggi
	Supply chain

management


2.2.6
Kategori Sistem RFID

Secara kasar sistem-sistem RFID dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut :

1. Sistem EAS (Electronic Article Surveillance)

Umumnya digunakan pada toko-toko untuk menyensor ada tidaknya suatu item. Produk-produk diberi tag dan reader berantena besar ditempatkan di masing-masing pintu keluar toko untuk mendeteksi pengambilan item secara tidak sah. 

2. Sistem Portable Data Capture
Dicirikan oleh penggunaan reader RFID yang portabel yang memungkinkan sistem ini digunakan dalam seting yang bervariasi. Sistem Networked : dicirikan oleh posisi reader yang tetap yang terhubung secara langsung ke suatu sistem manajemen informasi terpusat, sementara transponder berada pada orang atau item-item yang dapat dipindahkan. 

3. Sistem Positioning
Digunakan untuk identifikasi lokasi item-item atau kendaraan
2.3 Komunikasi Data Serial

Standard RS 232 ditetapkan oleh Industry Association dan Telecomunication Industry Association pada tahun 1962. Nama lengkapnya adalah EIA/TIA-232 Interface Between Data Terminal Equipment and Data Circuit-Terminal Equipment Employing Serian Binary Data Interchange.

Dengan demikian standard ini hanya menyangkut komunikasi data antara komputer (Data Terminal Equipment – DTE) dengan alat-alat pelengkap komputer (Data Circuit-Terminal Equipment – DCE).

Dalam banyak literatur, DCE sering diartikan sebagai Data Communication Equipment, hal ini bisa dibenarkan tapi pengertiannya menjadi lebih sempit karena sebagai Data Communication Equipment yang dimaksud dengan DTE hanya sebatas peralatan untuk komunikasi, misalnya Modem. Padahal yang dimaksud dengan Data Circuit-Terminal Equipment bisa meliputi macam-macam alat pelengkap komputer yang dihubungkan ke komputer dengan standard RS232, misalnya printer, Optical Mark Reader, Card Register, PABX bahkan Jembatan Timbang.

Ada dua macam sistem transmisi dalam komunikasi serial, yaitu asinkron dan sinkron. Transmisi sinkron lebih kompleks dan sangat sulit untuk dibuat percobaan secara sederhana, karena kedua titik komunikasi harus selalu dibuat sinkron. Format pengiriman serial asinkron diperlihatkan pada gambar 2.8 di bawah ini.
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Gambar 2.8 Format Pengiriman Data Asinkron
Bit-bit serial asinkron terdiri atas 1 start bit (setelah low), 6 sampai 8 bit data, 1 bit paritas, dan 1,1 atau 2 bit stop (selalu high). Pada saat tidak ada data (idle) yang dikirim, kondisi saluran transmisi selalu high.

Kondisi bit paritas ditentukan oleh sistem paritas yang digunakan (ganjil atau genap). Agar tidak terjadi kesalahan interpretasi antara pengirim dan penerima, maka sistem paritas yang hendak dipakai perlu disetujui bersama, paritas genap atau ganjil. Bit paritas berfungsi untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan pada data yang diterima atau tidak. Misalnya kita akan mengirim data 01010011, paritas genap dan 1 bit stop. Karena memakai paritas genap dan jumlah format data serial yang dikirim, yang ditunjukan pada gambar 2.9 dibawh ini:
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Gambar 2.9 Format Pengiriman Data Serial Asinkron (01010011)
Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam transfer data serial asinkron adalah kecepatan pengiriman. Besaran kecepatan pengiriman data serial adalah bps (bit per second), dan biasa disebut baud rate atau character/second (cps). Berikut ini adalah gambar 2.10 format standard transmisi data asinkron.
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Gambar 2.10 Format Standard Transmisi Data Asinkron.
Jika 1 bit data membutuhkan waktu 3,33 milidetik, baud rate besarnya adalah 300 bps. Karena 1 karakter terdiri atas 11 bit atau 11 x 3,33 = 36,63 milidetik, kecepatan transfer karakter adalah 1/36,63 milidetik atau 27,3 karakter/detik. Baud rate yang biasa digunakan adalah 110, 300, 1200, 4800. 9600, dan 19200 baud.

Data dari komputer berbentuk besaran digital, sedangkan saluran transmisi yang akan digunakan misalnya telepon berisi besaran analog. Untuk mengubah besaran digital ke analog agar data dikirim melalui saluran telepon atau sebaliknya, digunakan model (modulator-demodulator). Pemakaian jaringan modem ini dapat diperlihatkan pada gambar 2.11.


Gambar 2.11 Hubungan antara DTE-DCE-DCE-DTE
Ada 3 hal pokok yang diatur standard RS232, antara lain :

1. Bentuk sinyal dan level tegangan yang dipakai

2. Penentuan jenis sinyal dan konektor yang dipakai, serta susunan sinyal pada kaki-kaki di konektor.

3. Penentuan tata cara pertukaran informasi antara komputer dan alat-alat pelengkapnya.
2.3.1 
Karakteristik Sinyal RS 232

Standar sinyal komunikasi serial yang banyak digunakan adalah standar RS232 yang dikembagkan oleh Electronic Industry Association and the Telecommunication Industry Association (EIA/TIA) yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1962. Ini terjauh-jauh sebelum  IC TTL popular sehingga sinyal ini tidak ada hubungan sama sekali dengan level tegangan IC TTL. Standar ini hanya menyangkut komunikasi data antara computer (Data Terminal Equipment – DTE) dengan alat-alat pelengkap komputer (Data Circuit-Terminating Equipment – DCE). Standar RS232 inilah yang biasa digunakan pada port serial IBM PC kompatibel.

Standar sinyal serial RS232 memiliki ketentuan level tegangan sebagai berikut:

1. Logika “1” disebut “mark” terletak antara -3 Volt hingga -25 Volt.

2. Logika “0” disebut “space” terletak antara +3 Volt hingga +25 Volt.
3. Daerah tegangan antara -3 Volt hingga +3 Volt adalah invalid level, yaitu daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti sehingga harus dihindari. Demikian juga, level tegangan negative dari -25 Volt atau lebih positif dari +25 Volt juga harus dihindari karena tegangan tersebut dapat merusak line driver pada saluran RS232.
2.3.2 Konfigurasi Port Serial
Gambar 2.14 merupakan konektor port serial DB-9 tampak belakang. Pada komputer IBM PC kompatibel biasanya kita dapat menemukan dua konektor port serial DB-9 yang biasa dinamai COM1 dan COM2, Port serial DB-9 terdapat 9 pin yang mempunyai fungsi yang berbeda. Terlihat pada gambar 2.12.

 Gambar 2.12 Konfigurasi Port Serial Jantan

Pada PC terdapat 2 macam konektor RS232 yaitu jenis 25 pin dan jenis 9 pin. Adapun sinyal dari pin-pin tersebut berisikan data yang dapat diperhatikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Sinyal-sinyal pada konektor RS 232

	Nomor 
Pin
	Nama 
Sinyal
	Direction
	Keterangan

	1
	DCD
(Data Carrier Detect/Received Line Singnal Detect)
	In
	Pada saluran DCD ini, DCE memberitahukan ke DTE bahwa terminal masukkan ada data masuk.

	2
	RxD
(Receive Data)
	In
	Saluran RxD ini digunakan DTE untuk menerima data dari DCE.

	3
	TxD
(Transmit Data)
	Out
	saluran TxD ini digunakan untuk mengirimkan data dari DCE

	4
	DTR
(Data Terminal Ready)
	Out
	Pada saluran DTR, DTE akan memberikan status kesiapan terminalnya. 

	5
	GND

(Ground)
	-
	Sebagai saluran ground

	6
	DSR

(Data Set Ready)

	In
	Sinyal aktif pada saluran DSR ini menunjukkan bahwa DCE suda siap.

	7
	RST
(Request to Send)
	Out
	Pada saluran ini DCE diminta mengirim data oleh DTE.

	8
	CST
(Clear to Send)
	In
	Pada saluran CST, DCE memberitahukan bahwa DTE boleh mengirimkan data. 

	9
	RI
(Ring Indiator)
	In
	Pada saluran RI, DCE memberitahu DTE bahwa sebuah stasiun menghendaki hubungan denganya. 


Untuk dapat menggunakan port serial kita perlu mengetahui alamatnya. Base Address COM1 terdapat pada alamat 1016 (3F8h) dan COM2 terdapat pada alamat 760 (2F8h). Alamat tersebut adalah alamat yang secara umum digunakan, tergantung dari komputer yang digunakan. Tepatnya kita bisa melihat pada peta memori tempat menyimpan alamat tersebut, yaitu memori 0000.0400h untuk base address COM1 dan memori 0000.0402 untuk base address COM2. Setelah kita mengetahui base address nya, maka dapat ditentukan alamat register-register yang akan digunakan untuk komunikasi port serial ini, register-register yang digunakan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6. 
Tabel 2.6  Nama Register yang Digunakan Beserta Alamatnya

	Nama Register
	COM1
	COM2

	TX Buffer
	3F8h
	2F8h

	RX Buffer
	3F8h
	2F8h

	Boud Rate Divisor Latch LSB
	3F8h
	2F8h

	Boud Rate Divisor Latch MSB
	3F9h
	2F9h

	Interrupt Enable Register
	3F9h
	2F9h

	Interrupt Identification Register
	3FAh
	2FAh

	Line Control Register
	3FBh
	2FBh

	Modem Control Register
	3FCh
	2FCh

	Line Status Register
	3FDh
	2FDh

	Modem Status Register
	3FEh
	2FEh


Keterangan mengenai fungsi register-register tersebut adalah sebagai berikut :

1. RX Buffer, digunakan untuk menampung dan menyimpan data dari DCE.

2. TX Buffer, digunakan untuk menampung dan menyimpan data yang akan dikirim ke port serial.

3. Boud Rate Divisor Latch LSB, digunakan untuk menampung byte bobot rendah untuk pembagi clock pada IC UART agar didapat baud rate yang tepat.

4. Boud Rate Divisor Latch MSB, digunakan untuk menampung byte bobot rendah untuk pembagi clock pada IC UART sehingga total angka pembagi adalah 4 byte yang dapat dipilih dari 0001h sampai FFFFh. Berikut ini adalah tabel 2.7 angka pembagi yang sering digunakan. 
Tabel 2.7 Angka Pembagi Clock pada IC UART

	Baud Rate (bit/detik)
	Angka Pembagi

	300
	0180H

	600
	0C00H

	1200
	0060H

	1800
	0040H

	2400
	0030H

	4800
	0018H

	9600
	000CH


Sebagai catatan, Register Boud Rate Divisor Latch ini bisa diisi jika bit 7 pada Register Line Control Register diisi 1.

5. Interrupt Enable Register, digunakan untuk menset interupsi apa saja yang akan dilayani komputer. Berikut ini adalah tabel 2.8 rincian bit pada Interrupt Enable Register. 

Tabel 2.8 Rincian Bit pada Interrupt Enable Register.

	Nomor Bit
	Keterangan 

	0
	1: Interrupsi akan diaktifkan jika meneima data

	1
	1: Interrupsi akan diaktifkan jika register Tx     kosong

	2
	1: Interrupsi diaktifkan jika ada perubahan    keadaan pada Line Status Register

	3
	1: Interrupsi diaktifkan jika ada perubahan keadaan pada Status Register

	4, 5, 6, 7
	Diisi 0


6. Interrupt Identification Register, digunakan untuk menentukan urutan prioritas interrupsi. Berikut adalah tabel 2.9 rincian bit pada Interrupt Identification Register
Tabel 2.9 Rincian Bit pada Interrupt Identification Register
	Nomor Bit
	Keterangan 

	0
	0: Interrupsi menunggu

1: No Interrupt pending 

	1 dan 2
	00: Prioritas tertinggi oleh Line Status Register
01: Prioritas tertinggi oleh Register Rx jika menerima data 

10: Prioritas tertinggi oleh Register Tx jika telah kosong

11: Prioritas tertinggi oleh Modem Status Register

	3, 4, 5, 6, 7
	Diisi 0


7. Line Control Register, digunakan untuk menentukan jumlah bit data, jumlah bit parity, jumlah bit stop, serta untuk menentukan apakah baud rate divisor dapat diubah atau tidak. Berikut ini adalah tabel 2.10 rincian bit pada Line Control Register. 
Tabel 2.10 Rincian Bit pada Line Control Register
	Nomor Bit 
	Keterangan 

	0 dan 1
	Jumlah bit data

00: jumlah bit data adalah 5

01: jumlah bit data adalah 6

10: jumlah bit data adalah 7

11: jumlah bit data adalah 8

	2
	Bit stop

0: jumlah bit stop adalah 1

1: jumlah bit stop adalah 1,5 untuk bit data dan 2 untuk 6 hingga 8 bit data 

	3
	Bit pariti 

0: tanpa pariti

1: dengan pariti

	4
	0: pariti ganjil

1: pariti genap 

	5
	1: bit pariti ikut dikirimkan (stick parity)

	6
	0: set break control tidak diaktifkan

1: set break control diaktifkan 

	7
	0: baud rate divisor tidak dapat diakses

1: baud rate divisor dapat diakses


8. Modem Control Register, digunakan untuk mengatur saluran pengatur modem terutama saluran DTR dan saluran RST. Berikut ini tabel 2.11 rincian bit pada Modem Control Register.
Tabel 2.11 Rincian Bit pada Modem Kontrol Register
	Nomor bit
	Keterangan 

	0
	Bit DTR

0: saluran DTR diaktifkan (aktif 0)

1: saluran DTR dibuat normal (tidak aktif)

	1
	Bit RST

0: saluran RST diaktifkan (aktif 0)

1: saluran RST dibuat normal (tidak aktif)

	2
	Bit OUT1, digunakan untuk penghubung ke perangkat lain, dapat dibuat logika high atau logika low. Secara normal tidak digunakan

	3
	Bit OUT2, digunakan untuk penghubung ke perangkat lain, dapat dibuat logika high atau logika low

	4
	0: Loop back internal diaktifkan

1: Loop back internal tidak diaktifkan

	5, 6, 7,
	Diisi 0


9. Line Status Register, digunakan untuk menampung bit-bit yang menyatakan keadaan penerimaan atau pengiriman data dan status kesalahan operasi. Berikut adalah tabel 2.12 rincian bit pada Line Status Register. 
Tabel 2.12 Rincian Bit pada Line Status Register

	Nomor bit
	Keterangan 

	0
	1: menyatakan adanya data masuk pada buffer Rx

	1
	1: data yang masuk mengalami overrun

	2
	1: terjadi kesalahan pada bit parity

	3
	1: terjadi kesalahan framing

	4
	1: terjadi break Interrupt

	5
	1: menyatakan bahwa register Tx telah kosong

	6
	1: menyatakan bahwa Transmitter Shift Register

	7
	Diisi 0


10. Modem Status Register, digunakan untuk menampung bit-bit yang menyatakan status dari saluran hubungan dengan modem. Berikut ini tabel 2.13 rincian bit pada Modem Status Register.
Tabel 2.13 Rincian Bit pada Modem Status Register

	Nomor bit
	Keterangan 

	0
	1: menyatakan adanya perubahan keadaan di saluran Clear to Send (CTS)

	1
	1: menyatakan adanya perubahan keadaan di saluran Data Set Ready (DSR)

	2
	1: menyatakan adanya perubahan keadaan di saluran Ring Indicator (RI) dari low ke high

	3
	1: menyatakan adanya perubahan di saluran Receive Line Signal Detect (DCD)

	4
	1: menyatakan saluran Clear to Send (CST) sudah dalam keadaan aktif

	5
	1: menyatakan saluran Data Set Ready (DSR) sudah dalam keadaan aktif

	6
	1: menyatakan bahwa saluran Ring Indocator (RI) sudah dalam keadaan aktif

	7
	1: menyatakan bahwa saluran Receive Line Signal Detect (DCD) sudah dalam keadaan aktif


2.3.3 Flow Control
Jika kecepatan transfer data dari DTE ke DCE (misal komputer ke modem) lebih cepat dari pada transfer data dari DCE ke DCE (misal modem ke modem), cepat atau lambat kehilangan data akan terjadi karena buffer pada DCE akan mengalami overflow. Untuk itu diperlukan flow control untuk mengatasi masalah tersebut.

Dikenal dua maam flow control, yaitu secara software dan secara hardware. Flow control secara software atau sering disebut Xon atau Xoff flow control menggunakan karakter Xon (tipikalnya karakter ASCII 17) dan karakter Xoff (tipikalnya karakter ASCII 19) untuk melakukan kontrol. DCE akan mengiimkan Xoff ke komputer untuk memberitahukan komputer agar menghentikan pengiriman data jika buffer pada DCE telah penuh. Jika buffer telah kembali siap menerima data, DCE akan mengirimkan karakter Xon ke komputer dan komputer akan mengirimkan data selanjutnya sampai data terkirim semua atau computer menerima karakter Xoff lagi. Keuntungan flow control secara software ini adalah hanya diperlukan kabel sedikit karena karakter control dikirimkan lewat saluran TX/RX. Akan tetapi, kecepatan pengiriman data menjadi lambat.

Flow control secara hardware atau sering disebut RTS/CTS flow control menggunakan dua kabel untuk melakukan pengontrolan. Komputer akan menset saluran Request to Send jika akan mengirimkan data ke DCE. Jika buffer di DCE siap saluran Clear to Send dan komputer akan mulai mengirimkan data. Jika buffer telah penuh, maka saluran akan direset dan komputer akan menghentikan pengiriman data sampai saluran ini diset kembali. 
2.3.4 Spesifikasi RS232

Dalam tugas akhir ini jenis RS 232 yang digunakan adalah Max 232 dari Maxim. Yang merupakan salah satu perusahaan besar pembuat IC.

Tabel 2.14 Spesifikasi Max 232

	Spesifikasi
	RS232

	Jenis Operasi
	Single-Ended

	Jumlah total Drivers dan Receivers dalam satu jalur
	1 Driver, 1 Receiver

	Panjang kabel maksimum
	50 Ft.

	Kecepatan data maksimum
	20 kbp/s

	Tegangan keluaran maksimum Driver
	± 25 V

	Signal Level keluaran (Loaded Min.)
	Loaded
	± 5 V to ± 15 V

	Signal Level keluaran (Unloaded Max.)
	Unloaded
	± 25 V

	Driver Load Impedence (Ohms)
	3k to 7k

	Max. Driver Current dalam High Z. State
	Power On
	N/A

	Max. Driver Current dalam High Z. State
	Power Off
	± 6mA @ ± 2V

	Kecepatan Slew (Max.)
	30 V/µS

	Jarak tegangan masukan receiver
	± 15 V

	Masukan sensitivitas receiver
	± 3 V

	Masukan resistansi receiver (Ohms)
	3k to 7k


2.3.5 Rangkaian Max 232 Serial Port

Jenis IC Max 232 ini memiliki 2 input saluran komunikasi dan 2 output saluran yangt keduanya dapat digunakan. IC Max 232 ini mampu mengubah format digital ke dalam sebuah format atau level RS 232, yang mana pada level RS 232 tegangan high memiliki tegangan -3 sampai -25 Volt dan tegangan low memiliki tegangan +3 sampai +25 Volt dalam kondisi maksimum. Pada prakteknya terkadang hanya memiliki tegangan -5 sampai -10 Volt untuk tegangan High dan +5 sampai +10 Volt unutk tegangan low. Hal ini dapat diperlihatkan pada gambar 2.13 di bawah ini.


Gambar 2.13 Rangkaian Max 232
2.4 Rangkaian RS 485 

Untuk melakukan jaringan komunikasi serial menggunakan RS485 dibutuhkan suatu tranceivers DS75176B. DS75176B adalah tri state yang mempunyai kecepatan yang berbeda. Untuk memenuhi keperluan standar RS485, maka pada bus tranceiver dirancang dengan memperpanjang jarak pada umumnya dari +12 v- 7v.  Untuk mentransmisikan data secara multipoint. Dalam hal ini dapat diatasi dengan menghubungkan RS 422. Dilihat dari kemampuan tri state nya, bahwa yang melebihi driver output, semuanya diset dengan cara yang sama dari +12 V – 7 V. Bus akan saling berbenturan dikarenakan adanya pemborosan tegangan, dalam hal ini yang mengatur adalah thermal shutdown circuit. Ini dapat bekerja pada suhu 00 sampai 70 0.dan bekerja pada tegangan 4.75V sampai 5.25V. DS 75176BT dapat dilihat pada gambar 2.14.
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Gambar 2.14 DS75176B
 Keistimewaan dari DS75176B adalah :
1. Dapat digunakan sebagai jalur komunikasi data secara multipoint
2. Transmisi dapat dihubungkan dengan RS422 

3. Waktu delay nya 22 ns
4. Adanya sistem Thermal shutdown protection
5. Bekerja pada tegangan  -7V to +12V
6. Adanya perbedaan ground pada bus
Sifatnya High Impedance untuk bus dengan driver pada tri state atau dengan power off.

2.5 LM 7805

IC ini mempunyai tiga kaki yang digunakan sebagai komponen pendukung dari Vcc untuk menghasilkan tegangan 5V. IC regulator ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan 5V dan dapat bekerja dengan baik jika tegangan input (Vin) lebih besar daripada tegangan output (Vout). Biasanya perbedaan tegangan input dengan output yang direkomendasikan tertera pada datasheet komponen tersebut. Contoh LM7805 diperlihatkan oleh gambar 2.15.
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Gambar 2.15  IC LM7805
2.6 Bahasa Assembly

Assembler adalah program komputer yang men-translitrasi program dari bahasa assembly ke bahasa mesin. Sedangkan bahasa assembly adalah ekuivalensi bahasa mesin dalam bentuk alpanumerik. Mnemonics alpanumerik digunakan sebagai alat bantu bagi programer untuk memprogram mesin komputer daripada menggunakan serangkaian 0 dan 1 (bahasa mesin) yang panjang dan rumit. Program sumber assembly terdiri dari kumpulan baris-baris perintah dan biasanya di simpan dengan extension .ASM dengan 1 baris untuk satu perintah, setiap baris perintah tersebut bisa terdiri atas beberapa bagian, yakni bagian label, bagian mnemonic, bagian operand yang bisa lebih dari satu dan terakhir bagian komentar. Program sumber (source code) dibuat dengan program pinnacle 52. Hasil kerja program yang telah dikompile dalam bahasa assembler ini adalah “assembly listing”. dan juga “file dengan ekstensi HEX”. File dengan ekstensi HEX inilah yang akan diisikan kedalam Chip Mikrokontroler. Ketentuan penulisan source code adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing bagian dipisahkan dengan spasi atau TAB, khusus untuk operand yang lebih dari satu masing-masing operand dipisahkan dengan koma.

2. Bagian-bagian tersebut tidak harus semuanya ada dalam sebuah baris, jika ada satu bagian yang tidak ada maka spasi atau TAB sebagai pemisah bagian tetap harus ditulis.

3. Bagian label ditulis mulai huruf pertama dari baris, jika baris bersangkutan tidak mengandung label maka label tersebut digantikan dengan spasi atau TAB, yakni sebagai tanda pemisah antara bagian label dan bagian mnemonic.
Adapun instruksi-instruksi  MCS-51 yang digunakan dapat dilihat pada lampiran (program).
2.7
Bahasa Pemrograman Borland Delphi
Bahasa pemrograman Borland Delphi bekerja dalam sistem operasi Windows. Delphi mempunyai kemampuan yang luas dan canggih. Berbagai aplikasi dapat dilakukan seperti mengolah teks, grafik, angka, database dan aplikasi web. Keunggulan Delphi terletak pada produktivitas, kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan kompilasi dan pola desain yang menarik. Selain itu Delphi juga dapat menangani data dalam berbagai format database, misalnya format MS-Acces, Sybase, Oracle, FoxPro dan lain-lain. Untuk memudahkan pemrograman, Delphi menyediakan fasilitas pemrograman dalam dua kelompok yaitu, objek dan bahasa pemrograman. Objek adalah suatu komponen yang mempunyai bentuk fisik dan biasanya dapat dilihat. Objek biasanya dipakai untuk melakukan tugas tertentu dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Sedangkan bahasa pemrograman adalah kumpulan teks yang mempunyai arti tertentu dan disusun dengan aturan tertentu untuk menjalankan tugas tertentu. Delphi menggunakan struktur bahasa pemrograman Pascal yang sudah sangat dikenal dikalangan pemrogram. Gabungan dari objek dan bahasa pemrograman berorientasi objek disebut dengan Object Oriented Programming (OOP).
2.7.1 IDE Delphi
Integrated Development Environment atau IDE Delphi terdiri dari : Main Window, Toolbar, Component Pallet, Form, Code Editor dan Object Inspector. Untuk memulai Delphi dari sistem Operasi Windows pilih Program, kemudian pilih Borland Delphi lalu klik Delphi maka akan terlihat tampilan utamanya seperti gambar 2.16.
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Gambar 2.16 Tampilan Dasar Delphi

Tampilan Program Delphi pada gambar di atas terdiri dari beberapa bagian yang tampilannya dapat diubah-ubah yaitu : 

1. Windows Utama Merupakan pusat pengaturan di dalam Delphi yang terletak di bagian atas. Jendela ini berisi menu, toolbar dan kumpulan tab (page) atau lembaran yang berisi icon object sesuai kategori yang disebut sebagai Component Pallete. 

2. Windows Object Inspector Terletak di bagian kiri bawah. Windows ini memiliki dua buah halaman, yaitu halaman propertis dan halaman event. Halaman propertis digunakan untuk mengubah properti komponen. Properti dengan tanda + menunjukkan bahwa properti tersebut mempunyai subproperti. Dan event berfungsi untuk menangani kejadian-kejadian berupa prosedur yang dapat direspon oleh sebuah komponen.
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Gambar 2.17 Tampilan Windows Object Inspector
3. Windows Form 

Terletak di bagian kanan Windows Editor Program. Untuk proses yang baru Windows ini biasanya ditampilkan dengan judul “Form1”. Form dipakai untuk merancang Windows bagi aplikasi baru yang sedang dibuat. Sebuah aplikasi dapat berisi beberapa form dan minimal harus memiliki sebuah form yang nantinya dipakai untuk mendesain tampilan program aplikasi

4. Code Editor 
Tempat dimana menuliskan kode program. Code Editor dilengkapi dengan fasilitas highlight yang memudahkan pemakai menemukan kesalahan pada kode program. Title bar yang terletak pada bagian bawah terdapat nomor baris/kolom, modified dan insert/overwrite.
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Gambar 2.18 Lembar Kerja Code Editor
2.7.2 Dasar Pembuatan Program

Langkah-langkah dasar yang harus ditempuh untuk membuat program aplikasi dan yang perlu dipahami oleh pemakai Delphi adalah : 

1. Merancang antarmuka visual dari aplikasi dengan memilih komponen-komponen yang diinginkan dari Component Pallet dan menempatkannya pada form.

2.  Dengan memakai Windows Object Inspector ubah nilai propertis milik form dan objek yang terdapat di dalamnya. Ini bertujuan untuk mendapatkan tampilan yang dikehendaki. 
3. Tulis kode pada editor program untuk event pada objek yang diinginkan. Perlu diketahui event adalah mekanisme penghubung antara suatu kejadian (seperti gerakan mouse, penekanan tombol dan lain-lain) pada komponen dengan prosedur yang merespon (menerjemahkan dan merealisasikannya menjadi suatu tindakan kejadian tersebut).
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