BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa percobaan dan analisa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem ini dapat diterapkan pada hampir seluruh tipe rumah, dengan syarat pada rumah tersebut menggunakan telepon rumah jaringan PSTN. 
2. Sensor infra merah dan door switch akan tetap mengirim sinyal ke rangkaian slave (client) dan client akan mengirimkan sinyal tersebut ke rangkaian master yang akhirnya master akan mendial no tujuan tertentu dan mengirim voice message, tanpa diketahui apakah yang terdeteksi oleh sensor tersebut adalah orang lain (penjahat) atau orang rumah itu sendiri.
3. Untuk simulasi komunikasi antara rangkaian master dan slave hanya menggunakan fasilitas yang terdapat pada Atmel yaitu pin TX ( Port 3.1 ) dan RX. ( Port 3.2) yang berfungsi sebagai port serial.
4. Aplikasi sistem ini hanya untuk informasi dan peringatan dini tanpa sistem melakukan eksekusi terhadap objek (dalam hal ini pencuri / penjahat / perampok).
5.2 Saran
Sistem yang dibuat masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi dalam proses perancangan dan aplikasinya. Adapun saran yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang ingin mengembangkan sistem ini sebagai berikut :
1. Sensor dapat digunakan lebih dari satu dengan cara input sensor ke kaki Atmel dibuat parallel.
2. Untuk mengurangi kesalahan pendeteksian objek oleh sensor IR, seperti terdeteksinya hewan peliharaan yang melewati sensor seperti anjing, kucing, dan lain sebagainya, maka diharapkan sensor IR dipasang pada ketinggian tertentu yang memungkinkan hanya objek manusia saja yang dapat terdeteksi.
6. Pada simulasi komunikasi antara rangkaian master dan slave hanya menggunakan fasilitas yang terdapat pada Atmel yaitu pin TX ( Port 3.1 ) dan RX. ( Port 3.2), untuk riil- nya Jika jarak antara rangkaian Master dan Slave cukup jauh maka komunikasi antara rangkaian slave dan master dianjurkan untuk menggunakan IC 232 atau IC 485.
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