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ABSTRAK
Dengan semakin cepatnya pertumbuhan teknologi terutama dari segi system keamanan pada loker. Peranan loker pada sekolah, apartemen maupun perkantoran merupakan sebagai tempat penyimpan barang/benda. Yang mana pemakainya harus menjaga kunci tersebut untuk membuka loker. 
Karena itulah timbulnya masalah baru pada sistem keamanan terutama pada kunci loker merupakan faktor kelemahan dari kunci loker yang dulu. Contohnya kehilangan kunci, penggandaan kunci, atau dicuri orang lain merupakan masalah pada sistem keamanan dan harus bisa diperbaiki. Oleh karenanya sistem kunci loker harus mendukung sistem monitoring, efisiensi, pendataan, dan harus lebih praktis dan mudah bagi pemakainya. 

Oleh karena itu pada hasil tugas akhir ini, untuk membuat alat dengan sistem kunci loker otomatis mengggunakan RFID Reader, yang mana pada RFID berfungsi sebagai password untuk membuka loker. alat ini bekerja menggunakan PC untuk mengendalikan rangkaian AT89S51 untuk mengaktifkan relay pada kunci loker. sehingga  kunci loker otomatis ini dapat meminimalkan masalah pada sistem keamanan  dan dapat diterapkan pada apartemen, sekolah, maupun perkantoran dengan maksud dan tujuan utamanya untuk meningkatkan sistem keamanan yang lebih tinggi sehingga permasalahan sistem keamanan dapat diatasi.

Kata Kunci : RFID Reader, Kunci Loker, AT89S51, PC
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