BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari sistem aplikasi motor stepper pada jam analog dengan menggunakan sel surya dan juga saran-saran yang mendukung pengembangan sistem ini.

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa percobaan dan analisa, maka penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya :

1. Aplikasi alat ini dapat digunakan di dalam ataupun di luar ruangan yang tempatnya sering dikunjungi oleh masyarakat umum.
2. Roda gigi yang digunakan merupakan roda gigi mekanik jam analog yang dimodifikasi dengan motor stepper.
3. Untuk menghasilkan satu detik, jam analog harus bergerak dua detak (2 Step).
4. Dalam waktu satu detik (1S) jam analog mempunyai overhead 500 uS, apabila 1 jam (60 Menit) jam analog mempunyai overhead sebesar 1,8 S apabila 1 hari (24 Jam) jam analog mempunyai overhead 43,2 S maka, untuk mencapai overhead satu detik (1S) jam analog harus beroperasi ±33 Menit 33 Detik, untuk dapat mencapai overhead 1 menit (60S) jam analog harus beroperasi ± 1 Hari 8 Jam (32 Jam). Jadi setiap 32 Jam sekali jam analog harus dikalibrasi.
5.2 Saran

Hasil percobaan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu perlu dilakukan studi lebih lanjut lagi dalam proses perancangannya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak yang ingin mengembangkan sistem ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya tampilan desain pada jam analog ini diameternya dibuat lebih besar lagi dari tampilan desain yang telah penulis buat.
2. Panel Surya (Solar Panel) dapat ditempatkan terpisah dari rangkaian kontrol pengisian ataupun rangkaian aplikasi yaitu dengan membuat dudukan khusus yang letaknya lebih kuat dengan pancaran cahaya matahari.
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