BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1  Simpulan

Berdasarkan dari pengujian, maka akhirya pembuatan tugas akhir ini dapat diambil beberapa simpulan diantaranya :
1. Timbangan hanya dapat membaca berat minimal 1 kg dan maksimal 17 kg dengan ketelitian 0,5 kg dikarenakan potensiometer pada timbangan mampu bergeser minimal diberi beban 0,5 kg sampai dengan beban maksimal  17 kg.

2. Apabila beban ditambah 1 sampai dengan 2 ons maka angka pecahan tidak menyala stabil. Apabila ditambah beban 3 sampai dengan 4 ons maka angka pecahan akan dibulatkan ke atas.
5.2 Saran

1. Sebaiknya digunakan sensor tekan (berat) yang lebih sensitif sehingga akan terjadi perubahan nilai tegangan meskipun diberi beban yang ringan.

2. Sebaiknya digunakan jenis timbangan yang menggunakan pegas yang lunak dan skala pembacaan berat yang lebih besar.
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