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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 
Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam perhitungan batang tarik dan tekan pada baja dingin, yang sebelumnya perhitungannya itu sulit dan rumit serta memerlukan waktu yang lumayan lama serta dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan yang diakibatkan oleh kesalahan dari human error, sekarang dapat lebih mudah dan lebih akurat dalam perhitungan, dikarenakan telah ada program yang dapat lebih cepat dan akurat dalam perhitungan batang tarik dan tekan pada baja dingin.

Setelah pengembangan program perhitungan tarik dan tekan pada baja dingin, pengolahan data sudah tidak secara manual lagi melainkan diganti dengan menggunakan sebuah program aplikasi yang dapat membuat proses pengolahan data atau proses pengerjaan penghitungan batang tarik dan tekan pada baja dingin bisa menjadi lebih cepat dan akurat serta pengerjaannya sudah jauh lebih mudah.
Namun demikian dari hasil yang diperoleh antara perhitungan baja dingin secara manual, dengan menggunakan SAP 2000 versi 11 ini, selisih hasilnya hanya berbeda sedikit, hal ini dikarenakan beberapa factor, salah satunya ialah karena perhitungan secara manual, harus dikalikan lagi dengan faktor koreksi. Namun demikian hasilnya tidak terlalu jauh dengan perhitungan menggunakan software SAP 2000 versi 11 tersebut

a. Validasi Perhitungan Rasio Kuat Tekan Dan Kuat Tarik

	Desain Manual
	Desain SAP 2000 v.11
	Presentase Desain Manual dengan SAP 2000 (%)

	Kuat Tekan
	Kuat Tarik
	Kuat Tekan
	Kuat Tarik
	Kuat Tekan
	Kuat Tarik

	0.218
	0.09
	0.222
	0.087
	98.20 %
	96.67 %


Terlihat perbedaan dari hasil nilai kuat tekan dan tarik desain manual dengan desain software SAP 2000 v.11, hal ini dikarenakan dalam perhiotungan manual, harus dipertimbangkan factor koreksi, agar hasil yang didapat lebih maksimal, dengan masing – masing nilai factor koreksi untuk kuat tekan dan tarik adalah 0.85 dan 0.90. inilah yang membedakan hasil antara desain manual dengan desain SAP, namun dengan data material yang digunakan pada perencanaan proyek ini, didapatkan hasil yang kuat baik secara desain manual ataupun dengan desain SAP 2000 versi 11 ini.
5.2 Saran

Apabila telah memperhatikan hasil dari kesimpulan diatas tadi, maka akan dikemukakan beberapa saran yang sekiranya nanti dapat berguna bagi kalangan masyarakat umum pada umumnya serta pada kalangan teknik sipil pada khususnya, yang telah membaca laporan ini dan bahkan mempergunakan dari program ini. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat menjadikan sebagai bahan dari pertimbangan dalam upaya meningkatkan kinerja kita sebagai Civil Engginerring :

1. Dengan adanya suatu pengembangan dari suatu sistem atau suatu program yang telah dibuat dan telah ada ini agar dapat lebih maksimal dalam penggunaannya seperti merubah sistem perhitunganya dari yang tadinya perhitungan secara manual sekarang akan lebih modern lagi dan lebih cepat serta lebih akurat yaitu dengan suatu program perhitungan baja dingin dengan berbagi macam bentuk profil baja baja dingin serta berbagai jenis ukuran baja dingin.

2. Bagi rekan-rekan serta teman-teman dari Teknik Sipil agar dapat melanjutkan perhitungan dari program ini serta mengembangkannya lagi dengan lebih baik agar nantinya dalam pengerjaan di lapangan maupun dalam perkuliahan akan lebih mudah serta lebih cepat dalam perhitungan dan dapat mempersingkat waktu dalam pengerjaannya. 

