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Abstraksi

Zebra Router merupakan aplikasi router yang berjalan dibawah sistem operasi Linux ataupun sistem operasi Unix yang memiliki sistem konfigurasi dan kemampuan selayaknya cisco router. Zebra router merupakan alat yang dapat menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda ip address dan berbeda topologi jaringan.

Dalam implementasinya, router memiliki dua metode pemakaian. Metode pertama, dipergunakan sebagai jaringan WAN ( Wide Area Network ), koneksi antar beberapa komputer yang terhubung dalam beberapa LAN, yaitu jaringan komputer yang terdapat pada sebuah perusahaan yang berbeda lokasi. Metode kedua dikenal dengan jaringan internet, dimana metode ini dipergunakan untuk koneksi antar beberapa LAN yang dikontrol oleh beberapa layanan jasa penyedia network ID seperti ISP ( Internet Service Provider ). 

Tugas akhir ini bertujuan mengembangkan perangkat lunak untuk antar muka konfigurasi zebra router yang saat ini masih berbasis CLI pada sistem operasi linux, diharapkan nantinya dengan antar muka konfigurasi berbasis web ini dapat mempermudah dan mempersingkat waktu admin dalam melakukan konfigurasi terhadap router yang dibangun dan tentunya dapat menekan biaya yang lebih rendah dibanding penggunaan router dedicate ( buatan pabrik ) dengan memanfaatkan personal komputer sebagai router atau yang dikenal juga dengan PC Router.

PENDAHULUAN

Penggabungan teknologi informasi dan komputer memberikan sesuatu yang berguna untuk mengatasi kekurangan dalam penggunaan komputer bersama konsep penggunaan komputer menjadi suatu perubahan bentuk dari satu model pusat control menjadi model yang lebih dikenal dengan jaringan komputer, yaitu kumpulan dari beberapa komputer yang terpisah letaknya dan saling terinterkoneksi sehingga diantaranya terbentuk hubungan timbal balik dalam proses pertukaran informasi dan komunikasi.

Pesatnya kebutuhan jaringan komputer bagi kalangan pendidikan dan bisnis, menciptakan berbagai peluang usaha bergaya modern. Layaknya sekarang, banyak perusahaan yang bergerak dibidang internet dan e-commerce yang  memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang disediakan dunia network, antara lain media komunikasi dan informasi, layanan pekerjaan, layanan transaksi dan lain sebagainya.

Dengan kepemilikan satu atau dua network ID yang diberikan oleh ISP               ( Internet Service Provider ) tentunya memberi batasan dalam hal penggunaan komputer secara menyeluruh dalam koneksi jaringan internet. Oleh karena itu, untuk menghubungkan semua komputer pada suatu gedung ataupun perusahaan yang memiliki network ID berbeda agar dapat mengakses internet, maka dengan penempatan router dapat dipecahkan solusi yang di inginkan.

Ada beberapa alasan utama penulisan laporan dengan zebra router linux sebagai tugas akhir, antara lain memberdayakan penggunaan router berbasis PC    ( Personal Computer ) dan memecahkan permasalahan konfigurasi yang masih terasa manual ( command line ), diharapkan nantinya dengan suatu teknik dapat lebih mempermudah dalam mengkonfigurasi router.  

BATASAN MASALAH

Batasan masalah penulisan tugas akhir dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Antar muka konfigurasi zebra router berbasis web interface.

2. Menggunakan distro sistem operasi Linux Redhat 9.0, Apache Web Server-2.0.40,  Sudo-1.6.6 dan PHP versi 4.2.2.

3. Menggunakan daemon zebra-0.93b.

4. Menggunakan Protocol routing RIP ( Routing Information Protokol ).

5. Pengguna hanya ditujukan untuk administrator.

6. Implementasi hanya digunakan pada IPv4.

Implementasi hanya terbatas pada pemakaian dua PC Router, yang terletak di antara jaringan LAN sebagai penghubung jaringan.

Analisis Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mendukung pengembangan antar muka konfigurasi zebra router, dapat dilihat sebagai berikut :

Untuk PC Router 1 :

a. Processor Intel Pentium IV 2.4 Mhz

b. Memori 256 MB

c. VGA Card 64 MB

d. Harddisk 40 GB

e. 2 Kartu Jaringan

f. Kabel UTP kategori 5

Untuk PC Router 2 :

a. Processor Pentium IV 1.7 Mhz

b. Memori 256 MB

c. VGA Card 32 MB

d. Harddisk 10 GB

e. 2 Kartu Jaringan

f. Kabel UTP kategori 5

Analisis Perangkat Lunak

Adapun  untuk tahap implementasi dibutuhkan perangkat lunak dalam pengembangan antar muka konfigurasi zebra router, yaitu sistem operasi linux redhat, daemon zebra, apache Web Server, PHP .
Dari analisis sistem operasi dan analisis perangkat lunak yang telah dapat disimpulkan pengembangan sistem konfigurasi zebra router berbasis web dengan spesifikasi sebagai berikut: 

Untuk PC Router 1 :


a. Sistem Operasi Linux 9.0

b. Paket Software Zebra-0.93b

c. Apache Web Server Versi 2.0.40

d. PHP Versi 4.2.2

Untuk PC Router 2 :



a. Sistem Operasi Linux 9.0

b. Paket Daemon Zebra-0.93b

c. Apache Web Server Versi 2.0.40

d. PHP Versi 4.2.2
Struktur Menu

Struktur menu tampilan dari perancangan konfigurasi zebra router pada pc memiliki instruksi yang dapat dipilih. Untuk mempermudah dalam melakukan konfigurasi zebra router. Tampilan dari struktur menu terlhat pada gambar3.18.
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Kesimpulan

Pada bab terakhir ini, akan disampaikan uraian-uraian yang berhubungan dengan bab-bab sebelumnya, dimana kesimpulan yang dapat dikutip, sebagai berikut :

1. Hasil dari perancangan, impelementasi dan pengujian terhadap tugas akhir dengan pengembangan antar muka konfigurasi zebra router berbasis web, dapat membantu dan mempermudah konfigurasi manual bagi administrator dalam membangun PC Router Zebra Linux.

2. Pengembangan antar muka konfigurasi zebra router dengan bahasa pemrograman PHP dapat mempermudah eksekusi perintah-perintah manual yang ada di linux berupa suatu antar muka konfigurasi zebra router berbasis web. 

Saran

Agar zebra router dapat berfungsi lebih baik sebagai pengatur routing di jaringan komputer, maka perlu dikembangkan kembali untuk kesempurnaan dari kinerja zebra router, sebagai berikut :

1. Dapat memecahkan sistem enkripsi yang dipergunakan zebra router serta mengembangkan sistem keamanan jaringan ( Firewall ) untuk keamanan    ( Security ).

2. Adanya analisis pengembangan aplikasi zebra router dengan menggunakan lebih dari 3 router pada jaringan yang besar.

3. Untuk membangun jaringan yang memiliki banyak area, disarankan penggunaan protokol routing OSPF, karena di samping OSPF memiliki kemampuan menentukan jalur tercepat dalam hal routing, OSPF juga tidak memiliki batasan dalam jumlah hop ( loncatan ).
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