RANCANG BANGUN SISTEM KENDALI PERSONAL COMPUTER (PC) SERVER MENGGUNAKAN SMART PHONE DENGAN MEMANFAATKAN INTERFACE AGENT
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ABSTRAKSI

Berdasarkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat dan telah melahirkan beberapa teknologi yang cukup sering dibicarakan dan didengar telinga masyarakat saat ini, telah melahirkan banyak teknologi baru  yang beragam. Teknologi komputer dan hand phone yang sudah sangat maju dalam dekade terakhir ini, membuat masyarakat lebih terbuka wawasannya dan dapat mengambil manfaat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi di Indonesia, juga keinginan konsumen yang semakin hari semakin merasakan keuntungan akan teknologi seperti teknologi yang menghubungkan antara komputer dengan hand phone.
Sekarang ini, proses pengolahan data tidak lagi dilakukan secara terpisah, khususnya setelah terjadi penggabungan antara teknologi komputer sebagai pengolah data dengan teknologi komunikasi. Teknologi yang ada pada hand phone sekarang ini dapat digunakan sebagai alat pengendali jarak jauh yang berfungsi untuk mengontrol suatu sistem komputer dan mengaktifkan program aplikasi tertentu yang dibutuhkan. Fungsi hand phone sebagai alat pengendali jarak jauh untuk mengontrol system computer salah satunya dibantu oleh teknologi bluetooth yang berfungsi untuk mengkoneksikan antara hand phone dengan computer. Pada pengkoneksiannya antara computer dengan hand phone menggunakan Logical Link Control and Adaption Protocol dengan frekuensi band berkisar  dari 2400 sampai 2483.5 MHz dan sistem agent yang berada pada komputer untuk mengaktifkan, membangkitkan serta mengendalikan sistem yang berada pada komputer.

Kata Kunci : Bluetooth, Agent, L2CAP, Smart Phone

Pendahuluan

Teknologi hand phone yang ada sekarang ini berkembang sangat pesat. Selain sebagai alat untuk berkomunikasi, ponsel juga menjadi alat untuk melakukan berbagai komunikasi yang lainnya seperti email, internet, fax dan sebagainya. Ponsel dengan berbagai feature, sistem operasi dan memiliki teknologi koneksi yang tinggi dapat dikatakan sebagai sebuah smart phone. Penggunaan teknologi smart phone untuk kebutuhan rumah tangga sudah banyak digunakan. Pada penerapannya, hand phone  digunakan sebagai peralatan pengendali jarak jauh  dengan memanfaatkan saluran komunikasi menggunakan Infra red, Bluetooth, maupun GPRS untuk menjalakan hampir semua peralatan elektronik.
Komponen Dasar Sistem Komunikasi Data 
a.
Sumber (pemancar atau pengirim)Yaitu pengirim atau pemancar informasi data. Karena pembahasan ini berkisar pada sistem komputer maka pemancar adalah sistem komputer. Komunikasi data dapat juga berlangsung dua arah sehingga pemancar juga dapat berfungsi sebagai penerima.

b.
Media transmisi Yaitu saluran tempat informasi tersebut disalurkan ke tempat tujuan. Media yang dipergunakan dapat berupa kabel, udara, cahaya, dan sebagainya.

c.
Penerima Yaitu alat yang menerima informasi yang dikirimkan.

Protokol  
Sebuah protokol dipergunakan untuk proses komunikasi di antara device pada sistem yang berbeda-beda. Tugas-tugas khusus sebuah protokol yaitu :

1. Mengaktifkan jalur komunikasi serta menginformasikan identitas sistem tujuan yang diinginkan kepada jaringan komunikasi.

2. Menginformasikan pada sistem sumber dan memastikan bahwa sistem tujuan telah dipersiapkan untuk menerima data.

3. Aplikasi transfer file pada sistem sumber menerima informasi bahwa program manajemen file pada sistem tujuan telah dipersiapkan untuk menerima dan menyimpan file untuk beberapa user tertentu.

4. Menginformasikan bila format-format file yang dipergunakan pada kedua sistem tersebut tidak kompatibel, maka salah satu atau sistem yang lain harus mampu melakukan fungsi penerjemahan format.

Definisi Software Agent
Dua point penting tentang agent ialah:
1. Agent mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan.

2. Agent melakukan suatu tugas/pekerjaan dalam kapasitas untuk sesuatu, atau untuk orang lain.
Mekanisme Kerja Program
Mekanisme kerja program yang dibuat adalah secara client – server, dimana program sistem kendali terdapat pada hand phone yang berfungsi untuk melakukan pengendalian terhadap server, dalam hal ini komputer (PC) yang sebelumnya telah menjalankan program agent. Perlu diketahui disini bahwa istilah server disini  adalah komputer yang berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan komputer yang ada dalam koneksi bluetooth. Sedangkan istilah client disini adalah hand phone yang akan mengontrol, dan mengendalikan komputer.

Fungsi Program Yang Dibuat

Fungsi-fungsi itu antara lain adalah : 

1. Menjalankan file presentasi yang nantinya akan mengaktifkan Microsoft Power Point.

2. Menjalankan file – file multi media berformat musik yang akan mengaktifkan program Winamp, Windows Media Player.

3. Melakukan fungsi Shut Down untuk komputer.

4. Melakukan fungsi download dari komputer ke hand phone yang nantinya file terpilih tersebut dapat ditempatkan di phone memory atau multi media card yang terpasang pada hand phone.

DATA HASIL PENGUJIAN

Tahapan 

Secara garis besar tahap – tahap yang ditempuh untuk dapat melakukan hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Komputer server di sini ialah PC yang harus terlebih dahulu menginstal dan melakukan konfigurasi agent untuk memilih path program aplikasi yang akan dipakai dan memasukkan direktori dalam komputer yang nantinya akan diakses oleh hand phone sebagai client pengendali, dan agent dalam komputer harus dalam kondisi aktif.

2. Program pengendali pada hand phone akan menghubungi komputer server yang telah menjalankan program aglet. Setelah client menerima permintaan koneksi, maka hand phone dan komputer telah terhubung melalui port serial.

3. Program kendali pada client akan menampilkan direktori file yang terdapat pada komputer, dalam tampilan browse view.
4. Hand phone dapat mulai melakukan pengontrolan atau pengendalian terhadap komputer sebagai server dengan mengirimkan perintah kepada server untuk melakukan fungsi pengaktifkan dan menjalankan program tertentu sesuai dengan yang user kehendaki.

Pengujian Program PC Server
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Gambar 1 menunjukkan koneksi antara hand phone dengan komputer menggunakan jaringan bluetooth . Agents pada program ini akan mengaktifasikan sistem pada komputer untuk menghidupkan program aplikasi yang kita pilih, dan memberikan hasil report peristiwa yang terjadi 
Pengujian Program Hand Phone
Gambar 2 menunjukkan program pengendali jarak jauh yang terpasang pada hand phone, tampilan navigasi view di hand phone akan memudahkan bagi  pengguna karena memiliki tombol yang mudah dipakai untuk mengontrol program aplikasi pada komputer.
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Gambar 2 Program Pengendali Pada Hand Phone
Kesimpulan
1. Agents merupakan sarana untuk mengendalikan dan mengaktifkan sistem komputer server menggunakan hand phone. Proses pengendalian jarak jauh di sini memanfaatkan teknologi Bluetooth menggunakan protokol L2CAP, karena teknologi Bluetooth mempunyai jarak pancar  koneksi yang cukup luas serta konsumsi daya yang rendah.
2. Program aplikasi remote device dapat memudahkan user untuk mengendalikan program aplikasi multi media di komputer, tanpa user tersebut harus berada di depan komputer.
3. Pada dasarnya konsep hubungan dalam penelitian mempergunakan jaringan Personal Area Network bebasis Logical Link Control dan Adaption Protocol,  berarti hubungan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya adalah tanpa perantara, aktifitas komunikasi dapat langsung dilakukan antara komputer dan hand phone dengan menggunakan jaringan yang mudah dan praktis tanpa melalui perangkat lain.
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