a. Pendahuluan

Teknologi  seluler (cellular) berkembang pesat sebagai salah satu akibat berkembangnya teknologi komputer. Aplikasi yang sangat terkenal pada teknologi  seluler adalah Short Message Service (SMS). Mulai bulan September 2001 terhitung rata-rata terdapat 23 milyar kiriman Short Message Service (SMS) per bulan, pengamat bahkan memperkirakan jumlah kiriman 100 milyar per bulan pada tahun 2004 yang lalu. Short Message Service (SMS) menjadi lahan yang menjanjikan untuk meraih peluang bisnis dipasar konsumen maupun industri dunia. Dari jumlah kiriman Short Message Service (SMS) di dunia, 90 % masih merupakan kiriman yang berjenis person to person. Namun demikian, Short Message Service (SMS) sangat potensial untuk dikembangkan menjadi aplikasi berbasis industri dengan berbagai macam layanan, seperti pengendalian, Mobile Commerce, Location Based Service, periklanan, voting, game, hiburan dan lain sebagainya. Keberhasilan dan popularitas Short Message Service antara lain disebabkan Oleh :

a. Harga perkiriman tetap

b. Keamanan dan Kesopanan

c. Tidak Menggangu Penerima

d. Handal

Dengan memanfaatkan  SMS dan Port Printer pada PC , penulis membangun suatu sistem,  yaitu Sistem Kendali Peralatan Listrik Menggunakan Teknologi SMS. Sistem ini  diharapkan mampu untuk mengendalikan perangkat listrik baik itu dilingkungan rumah tangga atau pun di lingkungan Industri, sistem ini disimulasikan dengan mengendalikan 8 buah led yang terhubung dengan kabel ke Port Printer.

b. Rumusan Masalah

Administrator atau user  mengirimkan pesan melalui Short Message Service (SMS) ke SMS server dengan kode sandi atau aturan tertentu yang telah dikenali oleh SMS server, kemudian SMS Server akan menterjemahkan pesan yang diterima dan mengeksekusinya. Teknik pengendalian yang sudah banyak digunakan  kebanyakan menggunakan gelombang radio atau melalui internet yang terkenal dengan istilah  web i/o contolling. Dengan menggunakan gelombang radio, pengendalian akan dibatasi oleh jangkauan frekuensi yang digunakan, dan pengontrolan berbasis internet, mengharuskan server senantiasa terhubung kejaringan internet, sehingga menyebabkan biaya relatif tinggi. Dengan pengontrolan menggunakan Short Message Service (SMS), daya jangkauan relatif luas dan tak mengharuskan server terhubung ke jaringan internet. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul tugas akhir yaitu “ Sistem Kendali Peralatan Listrik Dengan Menggunakan Teknologi Short Message Service (SMS)”.
c. Batasan Masalah

	
[image: image2.png]il
Gsm

@ *
—T

HardPhons Semer Hand Phone User

St Kandl Prsstan ik
MMQQTWQWW 45

Usernengiininenerina
s

Kabal

RanaloiansBuahled
KabalYonstorPCTo Phane







a. Hardware yang akan dikendalikan adalah 8 buah led.

b. Handphone yang digunakan sebagai Server adalah SonyEricson T310

c. SMS server yang digunakan adalah Ozeki SMS Server.

d. Isi SMS yang akan akan dieksekusi adalah yang sesuai dengan aturan tertentu. Yaitu :

	On <spasi> no led (bilangan 1 s/d 8)<spasi> no led (bilangan 1 s/d 8)<spasi>...

Contoh : on 1 2 3 4  : menyalakan led ke 1, 2, 3 dan 4

               On 7  :menyalakan led Ke 7

	Off <spasi> no led (bilangan 1 s/d 8)<spasi> no led (bilangan 1 s/d 8)<spasi>...

Contoh : off 1 2 3 4 5 : mematikan led ke 1, 2, 3 ,4 dan 5

               Off  7  :menyalakan led Ke 7


Selain format penulisan SMS seperti diatas, terdapat tiga aturan lagi yaitu :

1.  onsemua

SMS dengan isi onsemua(tanpa spasi) akan menyalakan seluruh led yang terpasang.

2. offsemua

SMS yang berisi offsemua (tanpa spasi) berfungsi untuk mematikan semua led.

3. cek

Fungsi Cek akan menyebabkan SMS Server mengirim data kondisi  led ke User yang mengirim sms yang isinya cek,

d. Hasil dan Pembahasan

[image: image1]Pada Percobaan pertama penulis mengirimkan SMS ke nomor SMS Sever 6281321272326, yang isinya adalah on 1 (untuk menyalakan led 1), format PDU-nya sebagai berikut :

1. Nomor SMS Center


SMS Center telkomsel  62811000000, kode PDU-nya adalah 07912618010000F0

2. Tipe SMS


Tipe SMS untuk kirim adalah 00

3. Nomor Referensi di set 00

4. Nomor Penerima Ponsel 6281321272326 PDU-nya adalah 0D91261823212732F6

5. Bentuk SMS 00(dikirim sebagai SMS)

6. Skema Encoding 00 (skema 7 bit)

7. Isi SMS adalah On 1

	Bit
	7
	1

	o
	110
	1111

	n
	110
	1110

	sp
	010
	0000

	1
	011
	0001


	
	6
	F

	o
	0110
	1111

	
	3
	7

	n
	0011
	0111

	
	2
	8

	sp
	0010
	1000

	
	0
	6

	1
	0000
	0110


Format PDU-nya 6F372806

FDU Lengkapnya adalah sebagai berikut :

07912618010000F000000D91261823212732F600006F372806
Format PDU inilah yang akan diterima oleh SMS Center. Percobaan Pertama berhasil, dengan cara yang serupa penulis melakukan percobaan untuk menyalakan led yang lainnya, ada bebrapa percobaan yang gagal, kegagalan ini disebabkan oleh komponen SMS demo yang penulis gunakan.

e. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

a. Sistem Kendali Peralatan Listrik Dengan Menggunakan SMS relatif handal dilihat dari jangkauan jaringannya .

b. Dengan Sistem Kendali Peralatan Listrik Menggunakan SMS, dapat dipantau setidaknya 8 buah perangkat listrik.

c. Sistem Kendali Peralatan Listrik Dengan Menggunakan SMS hanya berjalan pada sistem operasi Windows.

d. Yang mampu mengendalikan listrik dalam sistem ini hanya user yang telah terdaftar.

Saran

a. Perangkat keras yang dikendalikan jumlahnya diperbanyak, dan langsung diterapkan pada arus AC.

b. Untuk SMS Server dirancang untuk tidak menggunakan sebuah PC tetapi diganti dengan Microcontroller.

c. SMS Server tidak hanya dapat mengirim dan menerima SMS, tetapi harus mampu juga untuk MMS (Multimedia Message Service).

d. Tidak Menggunakan Komponen SMS produk tertentu, tetapi langsung dibuat sendiri.

e. Setiap menerima perintah dari user, SMS Server harus mampu memberi  umpan balik.
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