BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan sistem adalah :

1. Besarnya kesalahan dari 10 pengukuran pada sensor PING ultrasonik adalah 0,21 % sampai dengan 1.93 % .

2. Sistem dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan yaitu dapat mendeteksi perubahan jarak dengan objek benda.
3. Dengan adanya perangkat lunak, maka data yang dihasilkan sensor PING Ultrasonik dapat dilihat langsung dalam hal ini tampilannya di tampilkan di PC (Personal computer) dalam bentuk grafik.
5.2 Saran
Pada sistem yang telah dirancang ini dalam pengaplikasiannya masih terbatas. Untuk itu perlu adanya suatu penambahan fungsi agas sistem menjadi lebih baik.

Saran dari penyusun dengan selesainya alat ini adalah adanya pengembangan dari alat yang dibuat. Pengembangannya antara lain:

1. Posisi sensor PING ultrasonik diharapkan tegak lurus dengan bidang yang akan diukur agar menghasilkan data jarak yang lebih akurat.
2. Untuk hasil yang lebih baik, disarankan untuk menggunakan dimensi yang lebih lebar agar penggambilan data dalam setiap titik banyak.
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