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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Keimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1. Hasil analisis karakteristik parkir gedung FO1, akumulasi maksimal parkir kendaraan roda empat/mobil adalah 33 kendaraan dan kendaraan roda dua/motor adalah 41 kendaraan.
2. Hasil analisis karakteristik parkir gedung FO2, akumulasi maksimal parkir kendaraan roda empat/mobil adalah 20 kendaraan dan kendaraan roda dua/motor adalah 22 kendaraan.

3. Hasil analisis karakteristik parkir gedung FO3, akumulasi maksimal parkir kendaraan roda empat/mobil adalah 36 kendaraan dan kendaraan roda dua/motor adalah 50 kendaraan.

4. Hasil analisis karakteristik parkir gedung FO4, akumulasi maksimal parkir kendaraan roda empat/mobil adalah 45 kendaraan dan kendaraan roda dua/motor adalah 52 kendaraan.

5. Hasil analisis karakteristik parkir gedung FO5, akumulasi maksimal parkir kendaraan roda empat/mobil adalah 20 kendaraan dan kendaraan roda dua/motor adalah 23 kendaraan.

6. Persamaan regresi terbaik kebutuhan model parkir untuk kendaraan roda empat/mobil adalah Ŷ = 2,880035 + 0,046141X2 + 0,217014X3. Dimana X2 adalah luas bangunan dan X3 adalah jumlah karyawan dengan nilai koefisien determinasi adalah R2 = 99,33%. 
7. Persamaan regresi terbaik kebutuhan model parkir untuk kendaraan roda dua/motor adalah Ŷ = -52,4878 + 0,052128X1. Dimana X1 adalah luas areal total dengan nilai koefisien determinasi adalah R2 = 94,63%. 
5.2 Saran

1. Pemerintah daerah sebelum mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pusat perbelanjaan, seperti Factory Outlet, terlebih dahulu melakukan perancangan fasilitas parkir dengan memperhatikan kebutuhan SRP kendaraan roda empat/mobi dan kendaraan roda dua/motor dengan memperhatikan luas areal total, luas bangunan, dan jumlah karyawan yang tidak selalu berpedoman dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat seperti Kebutuhan Ruang Parkir yang bersifat tetap pada pusat perbelanjaan.
2.  Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan parkir dengan pengambilan sampel yang lebih banyak agar hasil model kebutuhan parkir yang diperoleh lebih akurat.
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