BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1   Kesimpulan 


Kesimpulan yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Probes sebagai komponen elektroda penguji kadar air tanah tanah mampu mendeteksi perubahan kadar air tanah dari 20% hingga 50%. 

2. Laju konduktivitas tanah menurun dengan semakin rendahnya kadar air tanah.

3. Waktu lamanya penyiraman bergantung pada setpoint kadar air tanah yang diharapkan.

5.2   Saran


Pada akhir penulisan laporan Tugas Akhir ini, diberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu masukan yang bermanfaat baik untuk rekan-rekan ataupun pembaca laporan penulisan Tugas Akhir ini.

1. Pada pengembangan selanjutnya dapat dicoba dengan jenis tanah yang lain.  

2. Diharapkan agar bahan komponen probes menggunakan bahan logam yang lebih tahan karat dan korosi.

3. Pengukuran kadar air tanah dengan teknik lain, diantaranya dengan menggunakan sensor Gysum Block. 
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