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ABSTRAK
Pengontrolan dan monitoring jarak jauh menggunakan gelombang radio, memberikan kemudahan dalam mengontrol dan memonitoring suatu alat yang akan kita kontrol dan pantau  dari tempat  yang aman.. Sistem monitoring dan pengontrolan jarak jauh ini memerlukan media transmisi komunikasi,dalam hal ini media transmisi komunikasi data menggunakan gelombang radio (RF). Transmisi komunikasi data menggunkan gelombang radio (RF) memerlukan pemilihan teknik modulasi yang tepat. Teknik modulasi yang dipilih akan sangat menentukan kehandalan monitoring dan pengontrolan jarak jauh yang dirancang. Teknik modulasi yang digunakan modulasi Amplitude Shift Keying (ASK). Sistem monitoring dan pengontrolan jarak jauh yang dibuat berfungsi untuk mengetahui status keadan pintu air dan level ketinggian air juga dapat mengontrol buka tutup pintu air. Status keadaan pintu air dan level ketinggian ditampilkaan pada layar monitor PC dan pengontrolan pintu air dikontrol lewat PC.  
Katakunci : Monitoring,ASK,Gelombang radio

ABSTRACT

Monitoring and long distance control by using radio wave gives amenity to control and monitor a device that we control from a safety place. Monitoring and long distance control system needs communication transmission media such as radio wave. Data communication transmission by using radio wave needs to choose the accurate modulation technique. The right modulation technique will be very determined to the moderate of monitoring and long distance control design. This system used the Amplitude of Shift Keying (ASK) as modulation technique. Besides using to establish the status situation of water gate and the water height level, this system can control the opening of the water gate. The water gate status and the water height level will shown on PC monitor and the water gate controlled by PC.

Keyword:  monitoring, ASK, Wave radio

PAGE  
iv

